暂估价清单报价

10、暂估价清单
10.1实验台柜清单
	序号
	产品名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	备注
	单价报价（元）
	小计（元）

	　
	三层
	　
	　
	　
	　
	
	

	　
	卫生间
	　
	　
	　
	
	

	1
	洗手台
	2450*600*850
	组
	1
	石英石台面，柜体采用烤漆板，两个不锈钢水盆水龙头。
	
	

	2
	洗手台
	1600*600*850
	组
	1
	石英石台面，柜体采用烤漆板
	
	

	3
	紧急冲淋洗眼器
	　
	套
	1
	304不锈钢
	
	

	　
	解剖室
	　
	　
	　
	
	

	1
	仪器柜
	2000*500*2000
	组
	1
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带2件层板，110°缓冲门铰
	
	

	2
	不锈钢台
	2500*500*850
	组
	1
	整体为1.0mm SUS 304#不锈钢材质制作，不带柜体，架体结构；台面内包抑菌板，整体焊接成型，承载性好，牢固边角打磨光滑无毛刺。美观大方，强度高，耐酸碱。
	
	

	3
	单口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头
	
	

	4
	单口洗眼器
	　
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖：P材质
	
	

	　
	试剂准备室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	2300*750*850
	组
	1
	全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨， 110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。含1电/1米。
	
	

	2
	单口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。
	
	

	3
	单口洗眼器
	　
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖：PP材质
	
	

	　
	核酸提取室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	4850*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	单口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头
	
	

	3
	单口洗眼器
	　
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖：P材质
	
	

	　
	扩增室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	3850*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	　
	电泳室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	2650*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	3
	边台
	1500*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	单口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。
	
	

	5
	单口洗眼器
	　
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖：P材质
	
	

	　
	洗涤消毒室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	3500*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	2
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	3
	单口洗眼器
	　
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖：PP材质
	
	

	4
	滴水架
	　
	套
	2
	PP材质
	
	

	　
	仪器室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	4450*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	3
	边台
	4070*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	4
	滴水架
	　
	套
	2
	PP材质
	
	

	　
	准备室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	3000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	3
	单口洗眼器
	　
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质
	
	

	4
	滴水架
	　
	套
	2
	PP材质
	
	

	　
	无菌室
	　
	　
	　
	
	

	1
	不锈钢台
	1000*600*850
	组
	3
	整体为1.0mm SUS 304#不锈钢材质制作，不带柜体，架体结构；台面内包抑菌板，整体焊接成型，承载性好，牢固边角打磨光滑无毛刺。美观大方，强度高，耐酸碱。
	
	

	　
	一更
	　
	　
	　
	
	

	1
	换鞋凳
	1500*400*500
	组
	1
	304不锈钢制作
	
	

	　
	二更
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	更衣柜
	900*450*1800
	台
	1
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带挂衣杆和1件层板，110°缓冲门铰。
	
	

	　
	走廊
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	紧急冲淋洗眼器
	　
	套
	1
	304不锈钢
	
	

	　
	仓库
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	货架
	1500*500*1800
	台
	3
	全钢拆装结构，4件层板
	
	

	2
	货架
	2000*500*1800
	台
	4
	全钢拆装结构，4件层板
	
	

	3
	货架
	1800*500*1800
	台
	1
	全钢拆装结构，4件层板
	
	

	　
	标准物质储存室及配置室
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	5450*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	3
	单口洗眼器
	　
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质
	
	

	4
	滴水架
	　
	套
	2
	PP材质
	
	

	　
	酶标检测
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	5450*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	3
	单口洗眼器
	　
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质
	
	

	4
	滴水架
	　
	套
	2
	PP材质
	
	

	　
	血清室
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	矮台
	2295*750*650
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	边台
	4500*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	3
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	边台
	5050*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	5
	单口水龙头+水盆
	　
	套
	2
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。
	
	

	6
	单口洗眼器
	　
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质
	
	

	4
	滴水架
	　
	套
	2
	PP材质
	
	

	7
	中央台
	4250*1500*850
	组
	1
	全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨，110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。含2电/1米。
	
	

	8
	试剂架
	4250*300*800
	组
	1
	钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏
	
	

	9
	器皿柜
	900*500*1800
	台
	1
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。
	
	

	　
	样品处理室
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	4450*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	3
	边台
	3425*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	单口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。
	
	

	5
	单口洗眼器
	　
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质
	
	

	6
	滴水架
	　
	套
	1
	PP材质
	
	

	　
	试剂耗材
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	试剂柜
	900*400*1800
	台
	2
	全采用8mm厚PP板制作
	
	

	2
	货架
	1500*500*1800
	台
	2
	全钢拆装结构，4件层板
	
	

	　
	更衣室
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	更衣柜
	900*400*1800
	台
	5
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带挂衣杆和1件层板，110°缓冲门铰。
	
	

	　
	资料室
	　
	　
	　
	　
	
	

	1
	资料柜
	900*400*1800
	台
	9
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，上玻璃门下掩门，带3件活动层板，SEFA级喷涂。
	
	

	　
	四层检测中心实验室
	　
	　
	　
	
	

	　
	制样室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	5300*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	3
	边台
	4300*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	5
	单口洗眼器
	　
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质
	
	

	6
	滴水架
	　
	套
	2
	PP材质
	
	

	　
	土壤风干
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	2000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	货架
	2000*500*1800
	组
	2
	全钢拆装结构，4件层板
	
	

	　
	土壤研磨
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	4100*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	桌上型通风罩
	1200*750*1500
	组
	1
	全钢结构
	
	

	3
	矮台
	1200*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	　
	高温室
	　
	　
	　
	
	

	1
	高温台
	5300*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台，台面18mm黑金沙大理石
	
	

	　
	有机前处理
	　
	　
	　
	
	

	1
	通风柜
	1500*900*2400
	台
	5
	采用模块化框架结构，采用≥20mm岩板级陶瓷。
	
	

	2
	器皿柜
	900*450*1800
	台
	2
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。
	
	

	3
	边台
	6000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	5
	中央台
	5600*1500*850
	组
	1
	同上中央台说明
	
	

	6
	试剂架
	4100*300*800
	组
	1
	钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。
	
	

	7
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	2
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	8
	单口洗眼器
	　
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质
	
	

	9
	滴水架
	　
	套
	3
	PP材质
	
	

	10
	矮台
	3000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	11
	紧急冲淋洗眼器
	　
	套
	1
	304不锈钢
	
	

	　
	无机前处理
	　
	　
	　
	
	

	1
	通风柜
	1500*900*2400
	台
	3
	采用模块化框架结构，采用≥20mm岩板级陶瓷。
	
	

	2
	器皿柜
	900*450*1800
	台
	3
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。
	
	

	3
	试剂柜
	900*450*1800
	台
	1
	全采用8mm厚PP板制作
	
	

	4
	边台
	6150*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	5
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	6
	中央台
	4100*1500*850
	组
	1
	同上中央台说明
	
	

	7
	试剂架
	2600*300*800
	组
	1
	钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。
	
	

	8
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	2
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	9
	单口洗眼器
	　
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质
	
	

	10
	滴水架
	　
	套
	3
	PP材质
	
	

	11
	紧急冲淋洗眼器
	　
	套
	1
	304不锈钢
	
	

	　
	走廊
	　
	　
	　
	
	

	1
	紧急冲淋洗眼器
	　
	套
	1
	304不锈钢
	
	

	　
	气瓶室
	　
	　
	　
	
	

	1
	气瓶柜
	900*450*1900
	台
	3
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，带可燃性报警器和导瓶板。
	
	

	2
	气瓶柜
	600*450*1900
	台
	4
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，带可燃性报警器和导瓶板。
	
	

	　
	原子吸收室
	　
	　
	　
	
	

	1
	仪器台
	4700*1000*850
	组
	1
	全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨，110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为19mm厚物理板。带大背板，带10个插座。
	
	

	2
	仪器台
	4700*750*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座
	
	

	3
	原子吸收罩
	450*450
	只
	3
	304不锈钢结构，不带伸缩，带手动阀门，不喷涂。
	
	

	　
	液相、液质室
	　
	　
	　
	
	

	1
	仪器台
	4700*750*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座。
	
	

	2
	仪器台
	3700*800*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带8个插座。
	
	

	3
	万向罩
	　
	只
	3
	主体：加厚铜质，防尘盖：P材质
	
	

	　
	操作室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	4000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	　
	气相、气质室
	　
	　
	　
	
	

	1
	仪器台
	4700*750*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座。
	
	

	2
	仪器台
	3700*800*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带8个插座。
	
	

	3
	万向罩
	　
	只
	4
	P材质
	
	

	　
	操作室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	4000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	　
	天平室
	　
	　
	　
	
	

	1
	天平台（三级减震）
	900*600*850
	台
	5
	全钢结构，40mm黑金沙大理石，中间开400*400的孔。
	
	

	　
	仪器室
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	4300*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	3
	边台
	2275*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	试剂架
	4300*250*800
	组
	1
	钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。
	
	

	5
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	6
	滴水架
	　
	套
	3
	PP材质
	
	

	　
	样品接收室
	　
	　
	　
	
	

	1
	接收台
	2200*600*850
	组
	1
	材质说明同上边台，含矮门
	
	

	2
	货架
	1500*500*1800
	台
	1
	全钢拆装结构，4件层板
	
	

	　
	种子站实验室
	　
	　
	　
	
	

	　
	仓库（铁皮房）
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	4950*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	3
	滴水架
	　
	套
	1
	PP材质
	
	

	　
	种子站实验室1
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	2500*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	3
	边台
	4778*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	5
	中央台
	3000*1500*850
	组
	1
	同上中央台说明
	
	

	　
	种子站实验室2
	　
	　
	　
	
	

	1
	矮台
	2000*750*650
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	3
	边台
	4815*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	　
	种子站实验室3
	　
	　
	　
	
	

	1
	矮台
	3836*750*650
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	3
	边台
	4815*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	4
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	5
	中央台
	3000*1500*850
	组
	1
	同上中央台说明
	
	

	　
	种子站实验室4
	　
	　
	　
	
	

	1
	边台
	9620*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台
	
	

	2
	三口水龙头+水盆
	　
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。
	
	

	　
	天平室
	　
	　
	　
	
	

	1
	天平台（三级减震）
	900*600*850
	台
	4
	全钢结构，40mm黑金沙大理石，中间开400*400的孔。
	
	

	　
	走廊
	　
	　
	　
	
	

	1
	拖把池
	400*400
	台
	1
	陶瓷材质
	
	

	　
	其它
	　
	　
	　
	
	

	1
	洗手台
	2300*600*850
	组
	1
	石英石台面，柜体采用烤漆板，两个不锈钢水盆水龙头。
	
	

	2
	洗手台
	2000*600*850
	组
	1
	石英石台面，柜体采用烤漆板，1个不锈钢水盆水龙头（五层）。
	
	

	3
	热水器
	　
	台
	2
	80L
	
	

	4
	实验椅
	　
	把
	80
	玻璃钢凳面，气动杆，不锈钢五星脚。
	
	

	合计（元）
	


10.2供气系统清单
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价报价（元）
	小计（元）

	1
	半自动切换
	(1)材质：316L                                                       (2)技术参数：双侧高压气瓶通过减压压力差原理，自动切换的连续型供气装置，最大输入压力3000psi(20.7mpa)，出气范围：0-250psi（0-1.7mpa）可调，适用于实验室、气体分析等高纯气体场合。
(3)结构特点：采用特气单级式减压器，膜片阀旋钮，带开关指示窗，配置单向阀可采用汇流管具扩展性，采用墙式安装，每侧两级过滤装置（每级双层过滤网），可选配压力报警装置。
	组
	3
	
	

	2
	不锈钢单侧式气源阀
	(1)材质：316L                                                  (2)说明：最高输入压力20MPa,输出压力0~1.6MPa，单侧供气结构，2个阀（1个开关阀/1个吹扫阀），出气1/4”NPT（F)，含1个进气压力表、1个出气压力表。
	组
	4
	
	

	3
	延伸模块
	FNT4
	套
	4
	
	

	4
	钢瓶接头
	G5/8
	个
	10
	
	

	5
	钢瓶接头
	W21.8
	个
	1
	
	

	6
	钢瓶接头
	轧兰
	个
	1
	
	

	7
	高压软管
	1/4"NPT
	根
	12
	
	

	8
	不锈钢外丝过滤器接头
	1/4"
	个
	12
	
	

	9
	不锈钢单向阀
	316L-TF4
	个
	9
	
	

	10
	高压不锈钢球阀
	3/8"，3000PSI
	个
	8
	
	

	11
	阻火器
	FNT4
	个
	5
	
	

	12
	转接头
	MC-TF6-NT4
	个
	16
	
	

	13
	转接头
	MC-TF4-NT4
	个
	18
	
	

	14
	终端二级调压阀组
	（1）材质:316L                                                           （2）膜片式减压器,输出压力稳定,适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。                                            （3）结构特点:采用特气单级式减压器,母体与膜片采用硬密封形式,母体螺纹:1/4”NPT(F),内部结构易吹扫,内设双层过滤网,可采用面板或墙式安装,含3/8"不锈钢低压球阀、轴向压力表、1/4"不锈钢转换接头。
	组
	4
	
	

	15
	终端二级调压阀组
	（1）材质:316L                                                    （2）膜片式减压器,输出压力稳定,适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。                                              （3）结构特点:采用特气单级式减压器,母体与膜片采用硬密封形式,母体螺纹:1/4”NPT(F),内部结构易吹扫用面板或墙式安装,含1/4"不锈钢低压球阀、轴向压力表、1/4"不锈钢转换接头。
	组
	18
	
	

	16
	终端转换接头
	316L
	个
	22
	
	

	17
	气体侦测探头
	测O2
	个
	1
	
	

	18
	气体侦测探头
	测CH4
	个
	2
	
	

	19
	气体侦测探头
	测C2H2
	个
	2
	
	

	20
	气体压力传感器
	非防爆
	支
	8
	
	

	21
	气体压力传感器
	防爆
	支
	2
	
	

	22
	泄漏低压报警控制箱
	1、10寸触摸屏显示、全中文指示、可任意编辑项目总名称和压力变送器安装位置。
2、20通道4-20毫安输入,量程、低限、高限报警点任意设置。
3、可实现压力和气体泄露报警器、温度等多参数混接。
4、具有设备故障、数据报警等两种人声语音提示音,压力报警为自动复位,气体报警需人工复位。
5、具有内置4组报警接点输出控制功能,可绑定任意通道实现联动功能。(接风机、电磁阀等)。
6、具有报警、故障、开关机记录存储查阅功能,每种信息最多10000条,掉电不丢失。
7、设有密码、防止误操作。
8、标准Modbus/RTU协议。
	台
	1
	
	

	23
	低压不锈钢管
	(1)316L-BA级不锈钢无缝钢管(氩弧焊) ，1/4外径6.35mm*壁厚0.89mm；
(2)管道脱脂；
(3)管道系统吹扫；
(4)管道压力试验；
(5)管道压力试验。
	m
	123
	
	

	24
	低压不锈钢管
	(1)316L-BA级不锈钢无缝钢管(氩弧焊) ，TP316L材质BA级不锈钢洁净管，3/8外径9.53mm*壁厚0.89mm；
(2)管道脱脂；
(3)管道系统吹扫；
(4)管道压力试验；
(5)管道压力试验。
	m
	29
	
	

	25
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢焊接三通 316L，3/8"；
(2)材质：316LBA级，连接方式：焊接。
	个
	3
	
	

	26
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢焊接三通 316L，1/4"；
(2)材质：316LBA级，连接方式：焊接。
	个
	9
	
	

	27
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢焊接变径三通 316L，3/8"*1/4"*3/8"；
(2)材质：316LBA级。
	个
	1
	
	

	28
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢焊接大小头 316L，3/8"*1/4"；
(2)材质：316LBA级。
	个
	7
	
	

	29
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢卡套三通 1/4；
(2)材质：316LBA级。
	个
	9
	
	

	30
	配线
	(1)工芯铜芯2×1mm电缆线。
	m
	43.000
	
	

	31
	配管
	(1)砖、混凝土结构明配 JDG20
	m
	43.000
	
	

	32
	管夹
	(1)管卡 3/8氧化处理；
(2)固定不锈钢管路，按1个/1m配置。
	个
	30.000
	
	

	33
	导轨
	(1)铝合金 管卡 1/4氧化处理。
	m
	124.000
	
	

	34
	管道支架
	(1)钢瓶固定架 ABS专用材质。
	个
	12.000
	
	

	合计（元）
	


注：
1、暂估价225万元，包括实验室台柜工程165万元、工艺气路系统60万元。
2、报价人须对总价及项目暂估价清单做出报价（暂估价清单固定总价报价），采用统一下浮率（即单价与总价同一下浮率）结算，供应商所报总价包含自主报价部分和不可竞争部分（本项目暂列金额、暂估价、安全文明施工费为不可竞争费用，报价不得下调。），供应商应充分考虑报价包含的不可竞争部分。供应商在首次报价时，须在响应文件“详细报价书”中提供本大点的第10点“暂估价清单”分项价格明细，暂估价清单采取固定总价报价，即暂估价清单合计金额为固定225万元【10.1实验台柜清单（实验室台柜工程）+10.2供气系统清单（工艺气路系统）=225万】，不做下浮；供应商无须提供工程量清单（除暂估价外）明细报价。
3、暂估价竣工结算：供应商首次报价*（1－成交供应商报价下浮率）。
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