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第一章 采购邀请书
竞争性磋商采购公告
福州市农业农村局 已根据政府采购相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性磋商 方式组织 福州市农业农村局实验室搬迁改造项目（市农科所综合楼及附属楼修缮） 项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动， 现欢迎国内合格的供应商前来参加。 本项目由采购人委托 福建省贤阅项目管理有限公司 开展竞争性磋商活动。
1.项目名称： 福州市农业农村局实验室搬迁改造项目（市农科所综合楼及附属楼修缮）
2.备案编号： CGXM-2026-350101-00598[2026]01956
3.项目编号： [350101]FJSXY[CS]2026004
4.采购内容及要求：
采购包1：
采购包预算金额（元）: 11,012,400.00
采购包最高限价（元）: 10,982,806.00
采购包保证金金额（元）: 0.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否允许进口产品

	1
	福州市农业农村局实验室搬迁改造项目
	1.00
	11,012,400.00
	项
	建筑业
	否


采购包1：
（1）报价要求：
	序号
	报价内容
	计量单位
	报价单位
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	福州市农业农村局实验室搬迁改造项目
	项
	元
	10,982,806.00
	总价
	无


5.采购项目需要落实的政府采购政策：
进口产品：本项目不适用。
节能产品：本项目适用，按照财库[2019]19号文所附品目清单执行或最新公布的品目清单执行。
环境标志产品：本项目适用，按照财库[2019]18号文所附品目清单执行或最新公布的品目清单执行。
绿色建材： 本项目适用。
促进中小企业发展的相关政策：
采购包1：不专门面向中小企业采购
6.供应商的资格要求：
6.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
采购包1：
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	其他资格证明文件1
	供应商须同时具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和环保工程施工专业承包二级及以上资质，并具备《施工企业安全生产许可证》。供应商须提供有效期内的证书复印件。


6.3是否接受联合体形式的响应磋商：
采购包1：不接受
※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性磋商须知前附表和磋商文件第五章。
7.竞争性磋商文件获取期限：
详见磋商公告或更正公告（若有）。
7.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长文件获取期限，则文件获取截止时间以更正公告中的约定为准。
7.2竞争性磋商文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取竞争性磋商文件(登录福建省政府采购网上公开信息系统进行文件获取)，否则报价响应将被拒绝。
8.获取采购文件时间、地点、方式：
8.1采购文件的提供期限：详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。采购文件的提供期限与磋商公告的公告期限保持一致。
8.2获取地点及方式：注册账号后通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
9.采购文件售价：0元。
10.首次响应文件递交截止时间及地点：
详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。供应商应在此之前将密封的首次响应文件送达本章第11条载明的地点，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。
11.磋商时间及地点：
详见磋商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
12.竞争性磋商公告期限：
自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起3个工作日。
13、采购人：福州市农业农村局
地址： 福建省福州市仓山区南江滨西大道193号6号楼7层
邮编： 350007
联系人： 吴灵超
联系电话： 0591-87760197
14、代理机构：福建省贤阅项目管理有限公司
地址： 福建省福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫建筑设计创意园D区301
邮编： 350000
联系人： 陈晓宏、陈佳怡、陈煜、林文哲
联系电话： 0591-87529626

附1：购买采购文件和提交磋商保证金的银行账户信息
	银行账户

	开户名称： 福建省贤阅项目管理有限公司

	开户银行：由供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取竞争性磋商文件成功后根据系统的提示，自行选择要缴交的保证金托管银行

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号。若投多个采购包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投采购包的保证金要求，进行保证金缴交。

	特别提示

	1、请供应商务必认真核对账户信息，将磋商保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。
2、请供应商在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）的磋商保证金”。


 


第二章 竞争性磋商须知
第1节 竞争性磋商须知前附表（表1、表2）
一、竞争性磋商须知前附表1
竞争性磋商须知前附表是对竞争性磋商须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准
	项号
	条款号
	编列内容

	1
	3.2.1
	供应商的资格要求：见磋商文件第一章“采购公告/采购邀请书”
（1）资格证明文件资料要求：
采购包1：
	序号
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	1
	磋商响应声明
	详见声明函

	2
	单位负责人授权书
	①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。

	3
	营业执照等证明文件
	①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

	4
	提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）
	①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。

	5
	依法缴纳税收证明材料
	①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	6
	依法缴纳社会保障资金证明材料
	①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

	7
	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
	①采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。②采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。

	8
	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
	①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	9
	中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）
	①供应商应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。

	10
	信用记录查询结果
	①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由磋商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

	11
	联合体协议（若有）
	①采购文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照采购文件第五章载明的格式提供“单位负责人授权书”。


（2）特定资格条件：
采购包1：
	资格审查要求概况
	评审点具体描述

	资格承诺函
	①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。

	其他资格证明文件1
	供应商须同时具备建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和环保工程施工专业承包二级及以上资质，并具备《施工企业安全生产许可证》。供应商须提供有效期内的证书复印件。


（3）磋商保证金
※备注说明
①供应商应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考磋商文件第五章提供。
②供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
③根据采购文件须知前附表1第1项号的“（2）特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求。

	2
	3.2.2
	是否接受联合体形式的响应磋商：
采购包1：不接受

	3
	6.3
	是否组织现场考察或召开磋商前答疑会：
采购包1：不组织

	4
	9.1
	响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起 90 个日历日。

	5
	10.3.1
	磋商保证金退还的其它要求：
无。

	6
	11.1
	响应文件的份数
 （1）纸质响应文件
 ①响应文件正本 0 份、副本 0 份。
 ②可读介质（光盘或U盘） 0 份：将上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子响应文件在可读介质中另存 0 份。
 （2）电子响应文件：详见表2《关于电子竞争性磋商活动的专门规定》

	7
	14.4
	磋商过程中可能发生实质性变动的内容：
无

	8
	14.9
	评审的标准和方法：具体内容详见竞争性磋商须知前附表专项附件“评审的标准和方法”。

	9
	
	根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：
无

	10
	22.2
	信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）：
 (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。
 (2)中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。
 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	11
	23.1
	本项目监督管理部门： 福州市财政局

	12
	26
	根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容：
 (1)本项目代理服务费：
本项目收取代理服务费
代理服务费用收取对象：中标/成交供应商
代理服务费收费标准：①以采购包成交金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；②收费费率标准：成交金额在100万元(含)以下部分，收费费率标准1.0%;100-500万元(含)部分，收费费率标准0.56%;500-1000万元部分，收费费率标准0.44%;1000万元以上部分，收费费率标准0.28%。③成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴交代理服务费；代理服务费以银行转账、电汇或汇票、现金等付款方式。代理服务费缴交账号：开户名：福建省贤阅项目管理有限公司，开户行：招商银行股份有限公司福州古田支行，账号：591907681710101。
 (2)其他：
（2.1）质疑受理的其它要求：2.1.1在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。质疑人递交质疑函原件时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取采购文件的证明文件（体现查看时间或获取采购文件时间）【查看时间或获取采购文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准】。2.1.2接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：①接收质疑函的方式：现场方式或邮寄方式送达；②接收质疑函的联系部门：办公室；③接收质疑函的联系电话：0591-87529626；④接收质疑函的通讯地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路59号鼎鑫创意园D区301福建省贤阅项目管理有限公司。（2.2）远程开标的规定：①本项目支持远程开标，供应商可通过远程线上参与开标，具体系统操作指南详见福建省政府采购网首页上相关操作手册。②本项目开标过程中解密及远程签章的操作时限均为30分钟，请供应商务必密切关注实时开标流程，完成远程解密、远程签章。③供应商应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在开标过程中因供应商自身原因未在规定的操作时间内完成响应文件的解密，逾期未解密的，视为自行放弃投标。供应商未在规定的操作时间内完成远程签章的，视为默认开标结果。④在开标过程中，因系统故障等导致无法继续进行开标的，供应商须配合等待故障处理，待故障解除后继续开标。（2.3）成交供应商须在结果公告发布后向采购人提供技术项“PT2、BIM设计成果”成果展示材料。
 ※若有与电子竞争性磋商活动有关的规定及内容应在表2中填写，不在此处填写）。
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	合同签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。


表2
	关于电子竞争性磋商活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	电子竞争性磋商活动的专门规定适用于本项目。
 （2）将磋商文件
“无”的内容修正为下列内容：
“无” 后适用本项目的电子竞争性磋商活动。
 （3）将下列内容增列为磋商文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子竞争性磋商活动，若增列内容与磋商文件其他章节内容不一致，应以增列内容为准：
 ①电子竞争性磋商活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
 ②供应商应在首次响应文件递交截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子响应文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，并以电子响应文件为准。电子响应文件的分项报价一览表、纸质响应文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。
 ③若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质响应文件的，应以纸质响应文件为准。
 ④供应商根据磋商小组的要求，在磋商过程中以纸质方式签署确认并提交的澄清或说明、解决方案、图纸图表以及最后报价等资料均为补充响应文件，磋商小组将此部分内容通过扫描或拍照或数据录入或附件上传等形式提交到电子平台系统，应保持两者内容一致，并作为补充电子响应文件进行评审。相关纸质响应文件应当存档保留，做为监督或核验时判定内容是否一致的标准。
 ⑤供应商应按照福建省政府采购网上公开信息系统要求的评审节点编制电子响应文件，否则磋商小组将按照不利于供应商的内容进行认定。
 ⑥关于证明材料或资料：
 a.磋商文件要求原件的，供应商在响应文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于供应商进行评审）；竞争性磋商文件要求复印件的，供应商在响应文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；竞争性磋商文件对原件、复印件未作要求的，供应商在响应文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
 b.若供应商提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若竞争性磋商文件未要求供应商提供原件，供应商提供原件、复印件（含扫描件）均视为满足竞争性磋商文件要求。
 ⑦关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”：
 a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
 b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成加盖电子印章，否则该响应文件无效，相应供应商的磋商将被否决。
 c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第⑦点第b项规定加盖其单位电子印章，则出现无全称、供应商代表未签字等情形，不视为该响应文件无效。
 ⑧磋商文件接受联合体方式且供应商为联合体的，供应商应以“联合体牵头方”完成电子响应的有关操作（包括但不限于：竞争性磋商文件的获取、提交磋商保证金、编制电子响应文件等）。
 ⑨参加磋商活动的供应商代表务必携带供应商的CA证书。供应商的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由供应商承担责任。
 ⑩参加磋商活动的供应商代表应当在规定的磋商地点等待，并根据磋商小组的要求和安排配合相应磋商工作直至结束。提交最后报价程序结束前，如果在场的合格供应商委派的“供应商代表”不是其响应文件中约定的供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人或者供应商代表无故中途退场或者自身通讯中断无法联系或者其他原因离场等造成不能按照磋商小组要求参加磋商的，均视同为该供应商自动放弃相应权利并完全认可磋商小组在磋商活动中公布的各项数据、意见和结论，且该供应商将被退出本项目磋商，其提交的响应文件和报价将被否决。供应商的上述行为后果由供应商自行承担且不影响磋商小组依法开展后续相应电子竞争性磋商活动
 ⑪关于首次响应文件递交截止时间过后
 a.有下列情形之一的，供应商的响应无效，其保证金不予退还或通过保函进行索赔：
 a1不同供应商的电子响应文件具有相同内部识别码；
 a2不同供应商的磋商保证金从同一单位或个人的账户转出；
 a3供应商的磋商保证金同一合同项下有其他供应商提交的磋商保证金。
 ⑫其他：
a1在电子响应文件中，涉及“单位负责人签字”的内容可使用打字录入方式完成，不视为无效响应。a2磋商文件中关于供应商串通投标情形条款详见《关于福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》闽财购〔2018〕30号文件规定。
 （与电子竞争性磋商活动有关的其他规定或补充内容可在此处填写）。




专项附件： 评审的标准和方法
一、磋商小组
1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。
1.2磋商小组
由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
1.3磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
1.3.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
1.3.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交人。
1.3.5评审应遵守下列评审纪律：
①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。
②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交人候选人或根据采购人授权确定成交人后要服从评审报告。
※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
二、磋商程序
2.1磋商程序按照磋商文件第二章第2节“竞争性磋商须知”第14 条“磋商程序以及评审标准和方法”的相关条款规定执行。
2.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为两家。
无。
2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。
三、综合评分的标准和方法
3.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个采购包，则按相应采购包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：
3.3.1磋商小组将对相应采购包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各采购包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。
3.3.2具体评审标准和方法：
（1） 响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。
（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。
（3）各项评审因素的设置如下：
采购包1：综合评分法
各项评审因素的设置如下：
报价部分评分PF 满分为10.0000分
报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。
价格扣除的规则如下：
	项目
	适用对象
	比例
	描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	投标人或者联合体均为小型、微型企业
	5.00%
	1、根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号文件规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。2、本项目为非专门面向中小企业的项目，对符合本办法规定的小微企业报价给予15%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审[若本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。]。中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》(详见本采购文件中响应文件格式), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。评标委员会审查此项响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。3、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，符合规定的监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价享受15%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。4、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，符合规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(详见本采购文件中响应文件格式)并对声明的真实性负责，其报价享受15%的评审价格扣除优惠。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，按残疾人福利性单位价格扣除标准执行。残疾人福利性单位参与货物项目的，须在响应文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注，仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。 注：（1）本项目为工程类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。供应商应认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企[2011]300号) 规定的划分标准，准确划分企业类型。（2）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下
	项目
	比例
	方法

	节能、环境标志产品
	10.00%
	根据《福建省财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（闽财规〔2024〕3号）文件，同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一采购包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。③若同一采购包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料。同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。④供应商在报价时必须对节能（非强制类产品、优先采购产品）、环境标志产品（优先采购产品）单独分项报价，并于响应文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件），采购标的同时包含其它非优先采购产品的，供应商应对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。注：属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。


其他：无
技术部分评分PT 满分为72.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	PT1.1、技术响应情况
	27.00
	是
	根据各供应商对《第三章采购内容及要求》“二、技术要求”中偏离情况进行评分：标注“★”条款（共计1项）为实质性要求，不得出现负偏离，否则投标无效；标注“▲”号的条款(共计9项)负偏离一项扣3分，满分27分。正偏离不加分。注：①磋商文件中技术参数若有要求供应商提供相关佐证材料的条款，供应商未提供或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，磋商小组将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。②供应商必须根据该评审内容，对照磋商文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于供应商的评判（负偏离）。

	PT1.2、技术响应情况
	41.60
	是
	根据各供应商对《第三章采购内容及要求》“二、技术要求”中偏离情况进行评分：未标注“★”、“▲”号的条款(共计160项)每负偏离一项扣0.26分，满分41.6分，扣完为止。正偏离不加分。注：①磋商文件中技术参数若有要求供应商提供相关佐证材料的条款，供应商未提供或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，磋商小组将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。②供应商必须根据该评审内容，对照采购文件的要求逐项进行应答，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于供应商的评判（负偏离）。

	PT2、BIM设计成果
	3.40
	是
	依据本次提供的设计图纸，供应商需针对本项目3F各房间开展BIM设计工作，具体要求及量化评分标准如下： （1）成果要求：需提供时长≥120秒BIM实景漫游视频（含家具、机电管线综合实景漫游），清晰展示管线优化排布、空间净高及综合实景成果；需提供BIM原模型（精度不低于LOD300），未提供或提供不符合要求的本项0分。 （2）量化评分标准（总分3.4分），各项评分可累计，扣完为止： ①漫游视频及演示要求（1分）：画面清晰、无卡顿，可清晰识别管线及空间细节得0.5分；机电管线综合漫游部分完整，无遗漏核心区域得0.5分；未提供的不得分。 ②管线优化排布（1分）：管线排布符合设计规范及施工要求，无碰撞交叉得0.5分；管线走向合理、布局规整得0.5分；未提供的不得分。 ③实验台（1.4分）：实验台布局、朝向合理、规整的得1.4分；未提供的不得分。


商务部分评分PB 满分为18.0000分
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	PB1、业绩
	3.00
	是
	根据供应商提供自2021年1月1日起至首次响应文件递交截止时间止（日期以合同签订时间为准)完成并经竣工验收合格的同类型项目(同类型业绩指实验室改造或新建工程类)业绩情况进行评分：每提供1项得1分，满分3分。【供应商须同时提供该业绩项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，如未按以上要求完整提供证明材料不得分。】注：评审项“1、业绩”与“2、项目负责人经验”不重复计分。

	PB2、项目负责人经验
	3.00
	是
	根据供应商拟派本项目的项目负责人自2021年1月1日起至首次响应文件递交截止时间止（日期以合同签订时间为准)完成并经竣工验收合格的同类型项目(同类型业绩指实验室改造或新建工程类)经验进行评分：每提供1项得1.5分，满分3分。【供应商须同时提供该业绩项目的中标/成交公告，提供相关网站中标/成交公告的下载网页（中标/成交公告需明确项目经理及证书编号，并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件、以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，如未按以上要求完整提供证明材料不得分。】注：评审项“1、业绩”与“2、项目负责人经验”不重复计分。

	PB3、维保人员情况1
	3.00
	是
	根据供应商拟派本项目的维保负责人情况进行评分：（1）具备政府部门颁发的工程建筑类中级职称证书的得1分，具备高级职称证书的得2分；（2）具备二级或以上工程建筑类注册建造师执业资格的得1分。注：①供应商需提供人员有效证书复印件/扫描件及响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件/扫描件；②职称证书需在全国人力资源和社会保障政务服务平台（https://www.12333.gov.cn/portal/index）可查。③本项目拟派人员均不重复兼任，一人一岗、人员唯一。且不重复计分。

	PB4、维保人员情况2
	2.00
	是
	根据供应商拟派本项目的维保人员情况进行评分：每提供一名具备二级及以上机电工程专业注册建造师执业资格证书的得1分，满分2分。注：①供应商需提供人员有效证书复印件/扫描件及响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件/扫描件；②本项目拟派人员均不重复兼任，一人一岗、人员唯一。且不重复计分。

	PB5、拟派人员情况1
	1.00
	是
	根据供应商拟派本项目的造价人员情况进行评分：具备二级及以上注册造价工程师证书的得1分，满分1分。注：①供应商需提供人员有效证书复印件/扫描件及响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件/扫描件；②本项目拟派人员均不重复兼任，一人一岗、人员唯一。且不重复计分。

	PB6、拟派人员情况2
	1.00
	是
	根据供应商拟派本项目的项目负责人(项目经理)在满足采购文件要求的基础上进行评分：具备政府部门颁发的中级及以上职称证书的的得1分；本项满分1分。注：①供应商需提供人员有效证书复印件/扫描件及响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件/扫描件；②职称证书需在全国人力资源和社会保障政务服务平台（https://www.12333.gov.cn/portal/index）可查。③本项目拟派人员均不重复兼任，一人一岗、人员唯一。且不重复计分。

	PB7、拟派人员情况3
	3.00
	是
	供应商拟投入本项目的团队人员中具有大专及以上暖通类专业的，且具有暖通类专业高级职称证书，得3分。注：①供应商需提供人员的暖通类专业毕业证书复印件/扫描件，需在中国高等教育学生信息网（学信网）（https://www.chsi.com.cn/）可查；②需提供人员有效证书复印件/扫描件及响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件/扫描件；③职称证书需在全国人力资源和社会保障政务服务平台（https://www.12333.gov.cn/portal/index）可查。④本项目拟派人员均不重复兼任，一人一岗、人员唯一。且不重复计分。⑤暖通、通风空调、制冷与冷藏技术、热动力、冷冻冷藏、供热通风与空调工程、采暖与通风等专业均为暖通类专业。

	PB8、拟派人员情况4
	1.00
	是
	供应商拟投入本项目的团队人员中具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业、操作项目：高压电工作业），得1分。注：①供应商需提供人员有效证书复印件/扫描件及响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件/扫描件；②证书需在全国应急管理平台可查。③本项目拟派人员均不重复兼任，一人一岗、人员唯一。且不重复计分。

	PB9、拟派人员情况5
	1.00
	是
	供应商拟投入本项目的团队人员中具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高处作业），得1分。注： ①供应商需提供人员有效证书复印件/扫描件及响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为其缴纳的社会保障资金缴纳凭据复印件/扫描件；②证书需在全国应急管理平台可查。③本项目拟派人员均不重复兼任，一人一岗、人员唯一。且不重复计分。


异常低价审查
	项目
	描述

	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计响应报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计响应报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。 （3）合计响应报价响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。


评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：
a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。
b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。
c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。
无。
四、评审报告
4.1磋商小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。
4.2评审报告应当包括以下主要内容：
（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
（二）响应文件开启日期和地点；
（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；
（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
五、其他规定
5.1其他规定
5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。
5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还磋商保证金或通过保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他磋商程序规定、要求等内容：
5.1.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：(1)响应文件中开标（报价）一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标（报价）一览表为准；(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标（报价）一览表的总价为准，并修改单价；(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照竞争性磋商须知第14.3条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。


第2节 竞争性磋商须知
一、总则
1.适用范围：
1.1适用于磋商文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2.定义及要求：
2.1“采购标的”指磋商文件载明的需要采购的货物、服务、工程。
2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见磋商文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性磋商采购活动的代理机构，具体见磋商文件第一章。
2.3“潜在供应商”按照磋商文件第一章规定进行获取文件，且有意向参加本项目响应磋商的供应商。
2.4“供应商”指按照磋商文件第一章规定进行获取文件，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。
2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。
2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。
3.合格的供应商：
3.1一般规定
3.1.1供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。
供应商对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓所提供资格承诺函内容不实的，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。
供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。
3.2特别规定
3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性磋商须知前附表第1项。
3.2.2是否接受联合体形式的响应磋商：详见竞争性磋商须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合磋商文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应磋商。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体一方放弃成交的，视为联合体整体放弃成交，联合体各方承担连带责任。
（6）如本项目不接受联合体报价而供应商为联合体的，或者本项目接受联合体报价但供应商组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，其报价无效。
3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.参与竞争性磋商费用：
4.1除法律法规或采购文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性磋商所涉及的一切费用。
二、竞争性磋商文件
5.竞争性磋商文件的组成：
5.1竞争性磋商文件由下述部分组成：
第一章 采购公告（或采购邀请书）
第二章 竞争性磋商须知
第三章 采购内容及要求
第四章 合同主要条款及格式
第五章 首次响应文件格式
5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者磋商小组在采购过程期间对磋商文件所作的澄清、修改或补充，均构成磋商文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。
6.竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及现场考察等：
6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组将在提交首次响应文件截止时间5个日历日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，不足5个日历日的，采购人、采购代理机构或磋商小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。
6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性磋商文件的澄清、补充或修改等）作为磋商文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或磋商小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注磋商文件中载明的指定媒体，以免遗漏。
6.3采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，是否组织现场考察或召开磋商前答疑会详见竞争性磋商须知前附表第3项。
三、响应文件编制
7.应标要求
7.1供应商可按照采购包号，对竞争性磋商文件中载明的全部或部分采购包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个采购包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应采购包的响应文件将被否决。
7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应磋商，否则其响应文件将被否决。
7.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容和要求，按磋商文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。
7.4除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。
7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
7.6除非竞争性磋商须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
8.首次响应文件的组成：
8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：
（1）响应函
（2）开标（报价）一览表（含详细报价书）
（3）资格证明文件
（4）磋商保证金凭证
（5）技术和商务偏离表
（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料
（7）供应商提交的其他资料
（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
9.响应文件有效期：
9.1响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表第4项，响应文件承诺的有效期不得少于磋商文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。
9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其磋商保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及磋商承诺，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予退还磋商保证金的规定在有效期延长期内继续有效。
10.磋商保证金：
10.1供应商应按竞争性磋商文件规定的金额、形式等要求提交磋商保证金。磋商文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则可以由联合体中的牵头方提交磋商保证金，其提交的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。
10.1.1供应商以汇款形式缴纳磋商保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向磋商文件载明的磋商保证金账户提交磋商保证金。磋商保证金应于首次响应文件递交截止时间前到达磋商文件载明的磋商保证金账户，否则视为磋商保证金未提交。
10.1.2供应商以电子保函形式提交磋商保证金的，可在磋商文件载明的首次响应文件递交截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在首次响应文件递交截止时间前将电子保函文件放入电子响应文件中，否则视为未提交磋商保证金。保函的有效期应等于或长于电子响应文件承诺的有效期，否则其响应文件将被否决。
10.1.3其他形式： 无。
10.2磋商保证金为响应文件的重要组成部分之一。磋商保证金用于保护本次磋商活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交磋商保证金的，其响应文件将被否决。
10.3磋商保证金退还：
10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织磋商采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成磋商保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交人的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于磋商保证金退还的其它要求见竞争性磋商须知前附表第5项。
10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其磋商保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者磋商文件规定的不予退还磋商保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。
10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其磋商保证金将被不予退还或通过保函进行索赔：
(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；
(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；
(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
(5)供应商在提交最后报价后要求退出磋商的；
(6)供应商假借以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；
(7)国家法律法规以及磋商文件中规定的其他磋商保证金不予退还的情形。
上述不予退还磋商保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。
11.响应文件基本编制要求：
11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性磋商须知前附表第6项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。
11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。
11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。
11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合磋商文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。
12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交（除磋商文件相应章节已有规定之外，电子竞争性磋商活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。）
12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于 之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。
12.2供应商应当在磋商文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达磋商文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组将不予接收。
12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或磋商小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或磋商小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或磋商小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。
12.4供应商在磋商过程中根据磋商小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。
12.5除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性磋商活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。
四、竞争性磋商
13.评审和磋商基本准则
13.1对所有供应商的评审和磋商，都采用相同的程序和标准。
13.2磋商及评审过程将严格按照磋商文件的要求和条件进行，磋商小组将根据供应商的响应文件，按磋商文件规定的磋商程序及评审的标准和方法进行评审、磋商，并推荐成交候选人。
14.磋商程序以及评审标准和方法
14.1采购人将根据项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组将根据磋商文件规定的程序、评审标准和方法等内容对供应商进行评审、磋商。
14.2 在进入磋商阶段之前，磋商小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对磋商文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被磋商小组否决，按无效处理，不进入磋商阶段，磋商小组将告知有关供应商。
14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应磋商文件要求，磋商小组将否决其响应文件，按无效处理：
采购包1：
	 序号
	 符合审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	情形1
	响应文件中提供的资格证明文件不全的；

	2
	情形2
	响应文件未按磋商文件规定由供应商代表签字，或未按磋商文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

	3
	情形3
	供应商未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

	4
	情形4
	响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

	5
	情形5
	响应内容与磋商采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交人合同项下的义务；（由于磋商项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

	6
	情形6
	响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

	7
	情形7
	不符合磋商文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了磋商文件规定的最高限价）。


14.2.2其他情形
采购包1：
技术符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	磋商文件第三章“二、技术要求”中标注“★”内容属于实质性要求，出现负偏离的，按无效处理；

	其他情形
	响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

	其他情形
	明显不符合技术规格、技术标准的要求；

	其他情形
	违反磋商文件中载明“响应文件无效”（“响应无效/无效响应”）条款的规定或不符合磋商文件中规定的其它实质性条款，其响应无效。


商务符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	磋商文件第三章“三、商务条件”中内容属于实质性要求，出现负偏离的，按无效处理；

	其他情形
	响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

	其他情形
	违反磋商文件中载明“响应文件无效”（“响应无效/无效响应”）条款的规定或不符合磋商文件中规定的其它实质性条款，其响应无效。


价格符合性
	 情形
	 明细

	其他情形
	供应商报价超过最高限价的；

	其他情形
	磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。


磋商小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
14.3磋商小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。
14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入磋商阶段。磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的合格供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商过程中对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。根据采购项目的特点和需要，在磋商过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性磋商须知前附表第7项。
14.5合格供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性磋商须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
14.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的合格供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。
14.7磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。
14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照磋商小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，磋商小组可以做无效响应文件和无效报价处理。
14.9磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体评审的标准和方法详见竞争性磋商须知前附表第8项。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则可以按照评审得分由高到低顺序推荐2名成交候选供应商。如果成交候选供应商出现并列相同的评审得分，则相应处理方式按照“竞争性磋商须知前附表”中专项附件：“评审的标准和方法”的相关条款规定执行。
14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。
五、合同授予
15.授予合同的准则：
15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性磋商文件要求，能够圆满地履行合同，且被磋商小组推荐为第一成交候选人的供应商。
15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。
16.确定成交供应商：
16.1采购人委托代理机构组织竞争性磋商采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照综合评分得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。
17.成交通知:
17.1采购人或者采购代理机构在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。
17.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交人对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。
18.签订合同：
18.1采购人与成交人应当（详见须知前附表1中的18.1）按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交人应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。
18.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。
18.3采购人不得向成交人提出超出竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离竞争性磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
六、询问、质疑与投诉
19.询问
19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
20.质疑
20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：
20.1.1对磋商文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
20.1.2质疑人应提交质疑函原件。
20.1.3质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加磋商的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。
②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：
a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；
a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自己合法权益等证明材料；
备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，
前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改磋商文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。
⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：
20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。
20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。
20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。
20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
21.投诉
21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向磋商文件中载明的监督管理部门投诉。
21.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
七、有关信息公告和监督部门
22.政府采购信息公告媒体
22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、磋商文件、磋商文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在磋商文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。
22.2信息公告指定媒体：详见竞争性磋商须知前附表第10项。
23.监督管理部门
23.1磋商采购活动的监督管理部门详见竞争性磋商须知前附表第11项。
八、政府采购政策
24、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列管理办法或措施：
24.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）磋商文件列明不允许或未列明允许进口产品参加报价的，均视为拒绝进口产品参加报价。
24.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
24.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）供应商应当按照磋商文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。
在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。
（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
24.4供应商按采购文件约定进行工程设计、施工，并采购或使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求的绿色建材。
24.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
九、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容
25.履约保证金
25.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交人在合同签订前，按照磋商文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过中标合同金额的10%。
25.2磋商文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交人无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交人拒绝与采购人签订合同，该成交人将承担违法行为的法律责任。
26.其他新增内容：
26.1根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性磋商须知前附表第12项。
26.2本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件具体规定。采购人、成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。
 


第三章 采购内容及要求
一、（根据本项目实际情况，填写“采购标的”或“项目概况”）
1、项目名称：福州市农业农村局实验室搬迁改造项目（市农科所综合楼及附属楼修缮）
2、项目地点：福建省福州市仓山区城门镇石步福峡路337号(石步村275号)
3、项目概况：本项目对福州市农业科学研究所现有综合楼、附属楼、高低压配电房进行提升改造，改造后作为实验室使用，改造面积约3906.84㎡。主要包括：综合楼一层停车场改造，二层市农科所公共实验区及成果展示区，三层市动物疫病预防控制中心实验区、市农产品质量安全检验检测中心实验区，四层市农产品质量安全检验检测中心实验区，五层、六层市农科所办公区，室外台阶；附属楼种子站实验室；高低压配电房；综合楼新建电梯等。
4、工程承包范围：主要包括但不限于建筑室内装修工程；建筑室内装修修缮工程（墙面、地面、天棚，室内门窗、外窗等）；电气工程（含进户电缆及高、低压配电房设施）；排水系统（生活排水接大楼各楼层的原有立管、各层实验室排水横支管、立管、废水收集池及废水处理设备等）；弱电系统（楼层综合布线、门禁系统、视频监控系统）；实验室工艺通风空调系统；消防系统中的消防水、电、风系统；实验室配套台、柜；货梯井道及货梯设备；实验室气路系统；实验室污水处理系统；实验室环保处理系统；实验室净化系统；场地修复、垃圾清运、成品保护、竣工验收及质保期内维修维护等全部内容。具体以施工图纸为依据，以采购人提供的工程里清单为准，具体详见附件。以上施工范围的费用已综合在本项目采购最高限价中，供应商报价时应综合考虑。工程中涉及的货物国家有CCC强制性规定的还必须符合国家CCC强制性认证规定，投标时无须提供佐证材料。
5、报价要求：
5.1本项目合同价格形式:固定总价合同。本项目招标控制价为10982806元。暂估价225万元，包括实验室台柜工程165万元、工艺气路系统60万元。暂列金额按10万元计取。
供应商在报价时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除合同规定的有关价格调整因素和调整方法、设计变更、现场签证、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，在磋商文件、工程量清单、控制价规定的项目和内容范围内实行固定总价包干，不因政策或市场价格的变化而调整。人工单价按施工期间福建省建设厅发布的政策文件调整，不纳入风险承包范围。供应商的报价应包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、运输、安装(含所需辅材)、调试、维修、服务、保险、利润、税费、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等一切费用，垃圾清运、验收、技术服务、相关文件的提交、质保期免费保修、维护等及政策性文件规定的各项应有费用及可合理推断的责任和义务，供应商应结合本项目工程量清单及施工图的情况，充分考虑到项目在履行过程中可能出现的风险。
5.2工程竣工结算，以合同价格及图纸、设计变更通知单、本磋商文件、成交供应商的响应文件、工程签证作为依据，按核定的增减工程量，并按合同约定下浮率进行下浮，办理工程竣工结算。最终审结金额以福州市财政投资评审中心或采购人委托的第三方造价咨询机构的结算审结报告为准。
5.3报价人须对总价及项目暂估价清单做出报价（暂估价清单固定总价报价），采用统一下浮率（即单价与总价同一下浮率）结算，供应商所报总价包含自主报价部分和不可竞争部分（本项目暂列金额、暂估价、安全文明施工费为不可竞争费用，报价不得下调。），供应商应充分考虑报价包含的不可竞争部分。供应商在首次报价时，须在响应文件“详细报价书”中提供本大点的第10点“暂估价清单”分项价格明细，暂估价清单采取固定总价报价，即暂估价清单合计金额为固定225万元【10.1实验台柜清单（实验室台柜工程）+10.2供气系统清单（工艺气路系统）=225万】，不做下浮；供应商无须提供工程量清单（除暂估价外）明细报价。
暂估价竣工结算：供应商首次报价*（1－成交供应商报价下浮率）。
因系统原因，供应商应将拟填报的下浮率（单价与总价同一下浮率）折算为具体金额进行填报（报价、下浮率保留小数2位，采取四舍五入法。）。如，拟填报的下浮率为2%，则“开标（报价）一览表”应填报金额10763149.88元。
6、风险费用的计算方法：由供应商自行考虑在报价中，结算时不另行计算。
风险范围以外合同价格的调整方法：按第6.2项〔变更估价原则〕、第8项〔市场价格波动引起的调整〕的约定执行。
6.1变更
关于变更的范围的约定：
（1）施工中发生工程设计变更或采购人对工程、材料设备的品牌、规格、等级等进行变更的，成交供应商应按照采购人认可的变更设计文件或变更内容，无条件进行变更施工，其发生的工作量按实结算，成交供应商不得向采购人另行提出利息支出、利润损失、工效降低等经济索赔。所有工程设计变更文件必须在施工实施前报采购人审批确认，若遇紧急特殊情况，成交供应商也应在获得变更指令后14日历天内报监理人、采购人确认，否则，采购人有权不予确认。采购人有权对图纸进行优化，增加或删减部分项目，成交供应商应无条件接受。其中部分工程根据实际情况可能进行减项或变更，成交供应商应无条件接受，不得向采购人另行提出经济索赔。
（2）不属于设计变更的情况：
①由于成交供应商对施工图纸审核的失误引起的拆改产生的费用，本合同价款不予以调整。
②由于成交供应商在报价时，措施项目考虑不周到引起的措施费增加，本合同价款不予以调整。
③签订合同前成交供应商有责任对设计图纸认真审核，包括但不限于图纸及与图纸相关的所有内容。
④对因工程变更发生的拆除，已拆除的材料、设备、或已加工完毕但尚未安装的成品、半成品，成交供应商应交给采购人或经双方协商以折价方式在变更价款中予以核减。
（3）凡图纸上属于一个有经验的成交供应商应该发现的缺陷或错误，均由成交供应商负责在施工前及时报告采购人，否则由此而引起的停工、返工等责任均由成交供应商承担。如采购人在成交供应商提出报告后，仍坚持按原设计施工，成交供应商应予以执行，由此而产生的后果，成交供应商不负责任。
6.2变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。但当工程变更导致该清单项目内的工程数量发生变化，且工程量偏差超过±30%(含30%)并导致合同总价变动幅度超过签约合同价±1%(含1%)时，该项目单价的调整原则按第6.2项〔变更估价原则〕第(7)目约定执行。
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，但采购人的控制价中有类似项目单价的，则参照采购人的控制价中类似项目的单价乘以（1－成交供应商报价下浮幅度K）确定该项单价。
（4）已标价工程量清单或预算书没有适用也没有类似于变更工程项目的，且采购人的控制价中无适用或类似项目的单价，则由成交供应商根据变更工程资料结合本工程控制价编制规定和成交供应商报价下浮幅度K值提出变更工程项目的单价(即先按本工程控制价编制规定编制单价，再乘以（1－成交供应商报价下浮幅度K）计算出变更工程项目的单价)，并应报采购人确认后调整。材料设备价格执行顺序：套用综合信息价，综合信息价参考《福州建设工程造价管理信息》（2026年04月）福州信息价、福州2026年04月建设工程主要材料(综合)价格、《福州市建设工程材料价格》（2025年），定额基期价格及市场询价等确定。
（5）已标价工程量清单或预算书没有适用也没有类似于变更工程项目的，采购人的控制价中无适用或类似项目的单价，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，则由成交供应商根据变更工程资料结合本工程控制价编制规定和按采购人询定价流程通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报采购人确认后调整。按询定价流程确认的变更工程项目的单价，只计税金，不计取其他相关费用，不下浮优惠率。
（6）当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过第6.2项〔变更估价原则〕第(1)目的约定时，该项目单价的按以下原则调整：
a.当工程量增加的，其增加部分的工程量的综合单价按以下方法计算：当成交供应商已标价工程量清单报价高于控制价单价乘以（1－成交供应商报价下浮幅度K）时，增加部分的综合单价按控制价乘以（1－成交供应商报价下浮幅度K）计算；当成交供应商已标价工程量清单报价低于控制价乘以（1－成交供应商报价下浮幅度K）时，增加部分的综合单价按己标价工程量清单报价计算。
b.当工程量减少的，其减少后剩余部分的工程量的综合单价按以下方法计算：当成交供应商已标价工程量清单报价高于控制价单价乘以（1－成交供应商报价下浮幅度K）时，减少后剩余部分的工程量的综合单价按己标价工程量清单报价计算；当成交供应商己标价工程量清单报价低于控制价乘以（1－成交供应商报价下浮幅度K）时，减少后剩余部分的工程量的综合单价按控制价乘以（1－成交供应商报价下浮幅度K）扣计算。
（7）本次工程经招标、定标后，供应商的工程各子目综合单价作为参考依据，如同一子目出现不同的综合单价，结算时工程量清单的工程数量有误或设计变更引起的工程量增减，该子目综合单价以供应商报价中最低的为准。
（8）施工期间由于市场价格波动超过第8项〔市场价格波动引起的调整〕约定的范围而引起的价格调差，除合同另有约定外，发生的价差仅计取差价和税金，不计取其他费用。
6.3变更程序的其他要求：
6.3.1施工中发生工程变更，成交供应商按照经采购人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中涉及重大变更和现场签证的，需按基本建设程序或采购人现行的变更和签证程序文件规定报批后方可施工。
6.3.2工程施工过程中的变更签证、现场签证等相关事宜按照现行有关规定执行：
①因设计变更项目发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件。
②办理变更签证、现场签证时，应填写规定格式的签证单，签证单应当明确签证项目的工程数量和金额(或计算方法)。签证单由采购人(采购人代表)、监理人(总监理单位)、成交供应商（项目经理）三方现场代表签字并加盖公章。
6.3.3由非成交供应商原因引起的变更及签证，并经监理人、采购人审核确认后，作为结算依据给予调整费用。因成交供应商原因引起的变更签证，由成交供应商自行解决。
6.3.4设计变更、现场签证增加（不含材料调差及暂估价中明确的内容）投资累计达到批准项目预算的比例，应符合有关规定并按有关规定办理相关手续。
6.3.5若本工程由财政资金拨付属于财政性投资的建设项目的，变更程序应按照福州市人民政府颁布的《福州市人民政府办公厅转发市财政局关于加强财政性投资建设项目资金管理规定的通知》（榕政办【2014】157号）、《福州市人民政府办公厅转发市财政局关于福州市财政性投资建设项目变更管理规定的通知》（榕政办【2017】371号）、福州市财政局颁布的《福州市财政性投资建设项目变更管理规定》，以及采购人制定的变更管理办法履行变更审批手续。未经审批成交供应商不得擅自对工程的任何部分进行变更，否则由此造成的责任和风险由成交供应商自行承担。
6.3.6未按上述规定执行造成后果由成交供应商自行承担。
7、市场价格波动引起的调整
7.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：本项目采用固定总价合同。成交供应商在投标时应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除合同规定的有关价格调整因素和调整方法、设计变更、现场签证、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，在采购文件、工程量清单、控制价规定的项目和内容范围内实行固定总价包干，不因政策或市场价格的变化而调整。人工单价按施工期间福建省建设厅发布的政策文件调整，不纳入风险承包范围。
7.2因市场价格波动调整合同价格，采用方式对合同价格进行调整：
①考虑本工程工期短，主要材料价格市场询价占大部分原因及便于结算因素，主要材料、施工机械台班单价或施工机械设备使用费一律不给予调整。②政策性调价：人工费按政府主管部门发布的政策性文件调差。本工程招标日之后发布的调整政策性（除人工费调差的政策性文件外）文件而产生的成本变化均不调整合同价款。
7.3具体调整办法按以下约定执行：
（1）人工费根据福建省住房和城乡建设厅、福州市城乡建设局以及其他政府部门发布的人工预算单价或人工费价格指数的调整文件进行调整。在符合上述文件规定的调整条件的情形下，上述文件执行日期所在月份之前（包括该月）已完成的工程量对应的人工费不作调整；执行日期所在月份之后完成的工程量对应的人工费作相应调整。发生的价差仅计取差价和税金，不计取其他费用。
塔式起重机的人工费按照《福建省住房和城乡建设厅关于调整建筑施工塔式起重机人工费计价方式的通知》(闽建筑[2018]17号)规定以信息价计价，施工机械台班单价的人工费已包含在施工机械台班单价中，均不再按人工费指数调整。
7.4门窗、栏杆、等金属构件拆除及外弃，按以料抵工。400kva变压器、电柜、线管、水管等相关设备由采购人回收处理。
8、其他
8.1成交供应商必须密切配合相关专业设备承包商的安装工作，在施工期间做好相关专业设备安装承包商的现场配合工作，包含但不限于以下内容：1)提供设备材料装卸、堆放的场地，做好施工场地出入口大门的管理及负责日常的保安工作。2)提供场地垂直运输设备及脚手架等。3)做好相关设备成品或半成品的保护工作，若由于成交供应商原因破坏或损坏的，由成交供应商承担相应责任。4)成交供应商应做好与相关专业设备承包商工作界面交接工作，根据相关专业设备承包商提交的进度安排和技术要求，及时通知其进行预埋或设备安装工作，并在工程进度控制方面提供指导与配合服务。如成交供应商未按照相关专业设备承包商提出的进度安排和技术要求通知其进行预埋工作，导致工作返工或工作量增加的，由成交供应商承担责任，并承担由此产生的费用。5)成交供应商应做好相关设备安装的现场配合工作，除合同另有约定外，配合费成交供应商与相关设备采购及安装项目承包商另行商定，由相关设备采购及安装项目承包商向成交供应商直接支付，水、电费双方另行协商解决
8.2临水、临排、临电、永久性用水、用电、排水的申报、施工等全过程由成交供应商负责办理，无论任何因素导致办理进度提前或滞后都不改变合同约定的工期，双方对此无异议。
8.3成交供应商采购的产品品牌应通过采购人认可，产品的性能和技术参数需满足相关技术参数要求。采购人有权拒绝使用不满足要求的材料设备，如成交供应商进场的材料、设备品牌未经采购人书面签字确认，则成交供应商应承担违约责任，采购人有权不给予支付该项设备款。
8.4成交供应商采购供应的材料、设备，其中电梯、阀门、配电柜、水泵等应在出厂前，向采购人和监理单位提出产品检验请求，经采购人和监理单位共同验货，核查产品出厂合格书并签署意见后方可使用；其余材料、设备在开箱验收前24小时内，向采购人和监理单位提出开箱检验请求，经采购人和监理单位验收合格并签署意见后方可使用；经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格，成交供应商仍应对上述材料、设备的质量承担责任。
8.5成交供应商报送结算资料应真实、合规及合法，成交供应商须按时按实报送结算，不得高估冒算。成交供应商提交的竣工结算送审造价，经审核确认后，如审核后总造价的核减率超过10%的，视为故意虚报。成交供应商除了应承担一道审核费用外（如一审审核后送财政投评审中心审核的，承担一审的审核费；如直接报送财政投评审中心审核的，承担财政投评审中心审核费），上述款项由采购人在竣工结算款支付时直接扣除。
8.6采购人与成交供应商因工程结算价款产生的争议，应以福州市财政投资评审中心或采购人委托的第三方造价咨询机构对工程价款的结算评审报告结论为最终依据，并参照合同约定下浮率进行下浮。如一方因工程价款结算争议向法院提起诉讼，亦应按本款约定方式确定工程结算价款。
8.7垃圾外运工程结算依据相关文件执行。
8.8土石方外运工程结算依据相关文件执行。土石方外运及垃圾外运运距按50km计取，若实际运距低于50km的按实计取，若高于50km的运距按照50km计取，运输车辆载重与实际不一致时不给予调整。
9、本次采购货物中如有属于政府强制采购节能产品的，供应商须提供属于节能（强制类产品）的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件），并加盖供应商公章，否则按照无效响应处理。
10、暂估价清单
10.1实验台柜清单（实验室台柜工程）
	序号
	产品名称
	规格（mm）
	单位
	数量
	备注

	
	三层
	
	
	
	

	
	卫生间
	
	
	

	1
	洗手台
	2450*600*850
	组
	1
	石英石台面，柜体采用烤漆板，两个不锈钢水盆水龙头。

	2
	洗手台
	1600*600*850
	组
	1
	石英石台面，柜体采用烤漆板

	3
	紧急冲淋洗眼器
	
	套
	1
	304不锈钢

	
	解剖室
	
	
	

	1
	仪器柜
	2000*500*2000
	组
	1
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带2件层板，110°缓冲门铰

	2
	不锈钢台
	2500*500*850
	组
	1
	整体为1.0mm SUS 304#不锈钢材质制作，不带柜体，架体结构；台面内包抑菌板，整体焊接成型，承载性好，牢固边角打磨光滑无毛刺。美观大方，强度高，耐酸碱。

	3
	单口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头

	4
	单口洗眼器
	
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖：P材质

	
	试剂准备室
	
	
	

	1
	边台
	2300*750*850
	组
	1
	全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨， 110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。含1电/1米。

	2
	单口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。

	3
	单口洗眼器
	
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖：PP材质

	
	核酸提取室
	
	
	

	1
	边台
	4850*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	单口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头

	3
	单口洗眼器
	
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖：P材质

	
	扩增室
	
	
	

	1
	边台
	3850*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	
	电泳室
	
	
	

	1
	边台
	2650*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	3
	边台
	1500*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	单口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。

	5
	单口洗眼器
	
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖：P材质

	
	洗涤消毒室
	
	
	

	1
	边台
	3500*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	三口水龙头+水盆
	
	套
	2
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	3
	单口洗眼器
	
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖：PP材质

	4
	滴水架
	
	套
	2
	PP材质

	
	仪器室
	
	
	

	1
	边台
	4450*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	3
	边台
	4070*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	4
	滴水架
	
	套
	2
	PP材质

	
	准备室
	
	
	

	1
	边台
	3000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	3
	单口洗眼器
	
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质

	4
	滴水架
	
	套
	2
	PP材质

	
	无菌室
	
	
	

	1
	不锈钢台
	1000*600*850
	组
	3
	整体为1.0mm SUS 304#不锈钢材质制作，不带柜体，架体结构；台面内包抑菌板，整体焊接成型，承载性好，牢固边角打磨光滑无毛刺。美观大方，强度高，耐酸碱。

	
	一更
	
	
	

	1
	换鞋凳
	1500*400*500
	组
	1
	304不锈钢制作

	
	二更
	
	
	
	

	1
	更衣柜
	900*450*1800
	台
	1
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带挂衣杆和1件层板，110°缓冲门铰。

	
	走廊
	
	
	
	

	1
	紧急冲淋洗眼器
	
	套
	1
	304不锈钢

	
	仓库
	
	
	
	

	1
	货架
	1500*500*1800
	台
	3
	全钢拆装结构，4件层板

	2
	货架
	2000*500*1800
	台
	4
	全钢拆装结构，4件层板

	3
	货架
	1800*500*1800
	台
	1
	全钢拆装结构，4件层板

	
	标准物质储存室及配置室
	
	
	
	

	1
	边台
	5450*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	3
	单口洗眼器
	
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质

	4
	滴水架
	
	套
	2
	PP材质

	
	酶标检测
	
	
	
	

	1
	边台
	5450*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	3
	单口洗眼器
	
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质

	4
	滴水架
	
	套
	2
	PP材质

	
	血清室
	
	
	
	

	1
	矮台
	2295*750*650
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	边台
	4500*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	3
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	边台
	5050*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	5
	单口水龙头+水盆
	
	套
	2
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。

	6
	单口洗眼器
	
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质

	4
	滴水架
	
	套
	2
	PP材质

	7
	中央台
	4250*1500*850
	组
	1
	全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨，110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。含2电/1米。

	8
	试剂架
	4250*300*800
	组
	1
	钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏

	9
	器皿柜
	900*500*1800
	台
	1
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。

	
	样品处理室
	
	
	
	

	1
	边台
	4450*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	3
	边台
	3425*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	单口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，不锈钢感应水龙头。

	5
	单口洗眼器
	
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质

	6
	滴水架
	
	套
	1
	PP材质

	
	试剂耗材
	
	
	
	

	1
	试剂柜
	900*400*1800
	台
	2
	全采用8mm厚PP板制作

	2
	货架
	1500*500*1800
	台
	2
	全钢拆装结构，4件层板

	
	更衣室
	
	
	
	

	1
	更衣柜
	900*400*1800
	台
	5
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，钢制一体成型拉手，带挂衣杆和1件层板，110°缓冲门铰。

	
	资料室
	
	
	
	

	1
	资料柜
	900*400*1800
	台
	9
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，上玻璃门下掩门，带3件活动层板，SEFA级喷涂。

	
	四层检测中心实验室
	
	
	

	
	制样室
	
	
	

	1
	边台
	5300*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	3
	边台
	4300*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	5
	单口洗眼器
	
	套
	2
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质

	6
	滴水架
	
	套
	2
	PP材质

	
	土壤风干
	
	
	

	1
	边台
	2000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	货架
	2000*500*1800
	组
	2
	全钢拆装结构，4件层板

	
	土壤研磨
	
	
	

	1
	边台
	4100*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	桌上型通风罩
	1200*750*1500
	组
	1
	全钢结构

	3
	矮台
	1200*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	
	高温室
	
	
	

	1
	高温台
	5300*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台，台面18mm黑金沙大理石

	
	有机前处理
	
	
	

	1
	通风柜
	1500*900*2400
	台
	5
	采用模块化框架结构，采用≥20mm岩板级陶瓷。

	2
	器皿柜
	900*450*1800
	台
	2
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。

	3
	边台
	6000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	5
	中央台
	5600*1500*850
	组
	1
	同上中央台说明

	6
	试剂架
	4100*300*800
	组
	1
	钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。

	7
	三口水龙头+水盆
	
	套
	2
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	8
	单口洗眼器
	
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质

	9
	滴水架
	
	套
	3
	PP材质

	10
	矮台
	3000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	11
	紧急冲淋洗眼器
	
	套
	1
	304不锈钢

	
	无机前处理
	
	
	

	1
	通风柜
	1500*900*2400
	台
	3
	采用模块化框架结构，采用≥20mm岩板级陶瓷。

	2
	器皿柜
	900*450*1800
	台
	3
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，玻璃门结构，4件带圆孔30，50，70，100耐腐蚀材料层板，活动可调，底部pp带滴水盆。

	3
	试剂柜
	900*450*1800
	台
	1
	全采用8mm厚PP板制作

	4
	边台
	6150*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	5
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	6
	中央台
	4100*1500*850
	组
	1
	同上中央台说明

	7
	试剂架
	2600*300*800
	组
	1
	钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。

	8
	三口水龙头+水盆
	
	套
	2
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	9
	单口洗眼器
	
	套
	1
	主体：加厚铜质，防尘盖,PP材质

	10
	滴水架
	
	套
	3
	PP材质

	11
	紧急冲淋洗眼器
	
	套
	1
	304不锈钢

	
	走廊
	
	
	

	1
	紧急冲淋洗眼器
	
	套
	1
	304不锈钢

	
	气瓶室
	
	
	

	1
	气瓶柜
	900*450*1900
	台
	3
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，带可燃性报警器和导瓶板。

	2
	气瓶柜
	600*450*1900
	台
	4
	全钢1.0mm冷扎钢板柜体，带可燃性报警器和导瓶板。

	
	原子吸收室
	
	
	

	1
	仪器台
	4700*1000*850
	组
	1
	全钢落地非满箱结构，全钢1.0mm冷扎钢板柜体，实验室专用导轨，110°缓冲铰链，配塑料抽屉，一体成型钢制拉手，台面为19mm厚物理板。带大背板，带10个插座。

	2
	仪器台
	4700*750*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座

	3
	原子吸收罩
	450*450
	只
	3
	304不锈钢结构，不带伸缩，带手动阀门，不喷涂。

	
	液相、液质室
	
	
	

	1
	仪器台
	4700*750*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座。

	2
	仪器台
	3700*800*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带8个插座。

	3
	万向罩
	
	只
	3
	主体：加厚铜质，防尘盖：P材质

	
	操作室
	
	
	

	1
	边台
	4000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	
	气相、气质室
	
	
	

	1
	仪器台
	4700*750*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带10个插座。

	2
	仪器台
	3700*800*850
	组
	1
	材质说明同上仪器台，带大背板，带8个插座。

	3
	万向罩
	
	只
	4
	P材质

	
	操作室
	
	
	

	1
	边台
	4000*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	
	天平室
	
	
	

	1
	天平台（三级减震）
	900*600*850
	台
	5
	全钢结构，40mm黑金沙大理石，中间开400*400的孔。

	
	仪器室
	
	
	

	1
	边台
	4300*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	3
	边台
	2275*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	试剂架
	4300*250*800
	组
	1
	钢制立柱，2层玻璃层板，配铝合金护栏。

	5
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	6
	滴水架
	
	套
	3
	PP材质

	
	样品接收室
	
	
	

	1
	接收台
	2200*600*850
	组
	1
	材质说明同上边台，含矮门

	2
	货架
	1500*500*1800
	台
	1
	全钢拆装结构，4件层板

	
	种子站实验室
	
	
	

	
	仓库（铁皮房）
	
	
	

	1
	边台
	4950*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	3
	滴水架
	
	套
	1
	PP材质

	
	种子站实验室1
	
	
	

	1
	边台
	2500*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	3
	边台
	4778*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	5
	中央台
	3000*1500*850
	组
	1
	同上中央台说明

	
	种子站实验室2
	
	
	

	1
	矮台
	2000*750*650
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	3
	边台
	4815*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	
	种子站实验室3
	
	
	

	1
	矮台
	3836*750*650
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	转角台
	1000*1000*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	3
	边台
	4815*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	4
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	5
	中央台
	3000*1500*850
	组
	1
	同上中央台说明

	
	种子站实验室4
	
	
	

	1
	边台
	9620*750*850
	组
	1
	材质说明同上边台

	2
	三口水龙头+水盆
	
	套
	1
	PP材质水槽，塑料水嘴，陶瓷阀芯，表面以环氧树脂静电粉体烤漆处理。

	
	天平室
	
	
	

	1
	天平台（三级减震）
	900*600*850
	台
	4
	全钢结构，40mm黑金沙大理石，中间开400*400的孔。

	
	走廊
	
	
	

	1
	拖把池
	400*400
	台
	1
	陶瓷材质

	
	其它
	
	
	

	1
	洗手台
	2300*600*850
	组
	1
	石英石台面，柜体采用烤漆板，两个不锈钢水盆水龙头。

	2
	洗手台
	2000*600*850
	组
	1
	石英石台面，柜体采用烤漆板，1个不锈钢水盆水龙头（五层）。

	3
	热水器
	
	台
	2
	80L

	4
	实验椅
	
	把
	80
	玻璃钢凳面，气动杆，不锈钢五星脚。


10.2供气系统清单（工艺气路系统）
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	半自动切换
	(1)材质：316L
(2)技术参数：双侧高压气瓶通过减压压力差原理，自动切换的连续型供气装置，最大输入压力3000psi(20.7mpa)，出气范围：0-250psi（0-1.7mpa）可调，适用于实验室、气体分析等高纯气体场合。
(3)结构特点：采用特气单级式减压器，膜片阀旋钮，带开关指示窗，配置单向阀可采用汇流管具扩展性，采用墙式安装，每侧两级过滤装置（每级双层过滤网），可选配压力报警装置。
	组
	3

	2
	不锈钢单侧式气源阀
	(1)材质：316L
(2)说明：最高输入压力20MPa,输出压力0~1.6MPa，单侧供气结构，2个阀（1个开关阀/1个吹扫阀），出气1/4”NPT（F)，含1个进气压力表、1个出气压力表。
	组
	4

	3
	延伸模块
	FNT4
	套
	4

	4
	钢瓶接头
	G5/8
	个
	10

	5
	钢瓶接头
	W21.8
	个
	1

	6
	钢瓶接头
	轧兰
	个
	1

	7
	高压软管
	1/4"NPT
	根
	12

	8
	不锈钢外丝过滤器接头
	1/4"
	个
	12

	9
	不锈钢单向阀
	316L-TF4
	个
	9

	10
	高压不锈钢球阀
	3/8"，3000PSI
	个
	8

	11
	阻火器
	FNT4
	个
	5

	12
	转接头
	MC-TF6-NT4
	个
	16

	13
	转接头
	MC-TF4-NT4
	个
	18

	14
	终端二级调压阀组
	（1）材质:316L
（2）膜片式减压器,输出压力稳定,适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。
（3）结构特点:采用特气单级式减压器,母体与膜片采用硬密封形式,母体螺纹:1/4”NPT(F),内部结构易吹扫,内设双层过滤网,可采用面板或墙式安装,含3/8"不锈钢低压球阀、轴向压力表、1/4"不锈钢转换接头。
	组
	4

	15
	终端二级调压阀组
	（1）材质:316L
（2）膜片式减压器,输出压力稳定,适用于实验室气体分析仪、高纯气体、腐蚀性气体场合。
（3）结构特点:采用特气单级式减压器,母体与膜片采用硬密封形式,母体螺纹:1/4”NPT(F),内部结构易吹扫用面板或墙式安装,含1/4"不锈钢低压球阀、轴向压力表、1/4"不锈钢转换接头。
	组
	18

	16
	终端转换接头
	316L
	个
	22

	17
	气体侦测探头
	测O2
	个
	1

	18
	气体侦测探头
	测CH4
	个
	2

	19
	气体侦测探头
	测C2H2
	个
	2

	20
	气体压力传感器
	非防爆
	支
	8

	21
	气体压力传感器
	防爆
	支
	2

	22
	泄漏低压报警控制箱
	1、10寸触摸屏显示、全中文指示、可任意编辑项目总名称和压力变送器安装位置。
2、20通道4-20毫安输入,量程、低限、高限报警点任意设置。
3、可实现压力和气体泄露报警器、温度等多参数混接。
4、具有设备故障、数据报警等两种人声语音提示音,压力报警为自动复位,气体报警需人工复位。
5、具有内置4组报警接点输出控制功能,可绑定任意通道实现联动功能。(接风机、电磁阀等)。
6、具有报警、故障、开关机记录存储查阅功能,每种信息最多10000条,掉电不丢失。
7、设有密码、防止误操作。
8、标准Modbus/RTU协议。
	台
	1

	23
	低压不锈钢管
	(1)316L-BA级不锈钢无缝钢管(氩弧焊) ，1/4外径6.35mm*壁厚0.89mm；
(2)管道脱脂；
(3)管道系统吹扫；
(4)管道压力试验；
(5)管道压力试验。
	m
	123

	24
	低压不锈钢管
	(1)316L-BA级不锈钢无缝钢管(氩弧焊) ，TP316L材质BA级不锈钢洁净管，3/8外径9.53mm*壁厚0.89mm；
(2)管道脱脂；
(3)管道系统吹扫；
(4)管道压力试验；
(5)管道压力试验。
	m
	29

	25
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢焊接三通 316L，3/8"；
(2)材质：316LBA级，连接方式：焊接。
	个
	3

	26
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢焊接三通 316L，1/4"；
(2)材质：316LBA级，连接方式：焊接。
	个
	9

	27
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢焊接变径三通 316L，3/8"*1/4"*3/8"；
(2)材质：316LBA级。
	个
	1

	28
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢焊接大小头 316L，3/8"*1/4"；
(2)材质：316LBA级。
	个
	7

	29
	低压不锈钢管件
	(1)不锈钢卡套三通 1/4；
(2)材质：316LBA级。
	个
	9

	30
	配线
	(1)工芯铜芯2×1mm电缆线。
	m
	43.000

	31
	配管
	(1)砖、混凝土结构明配 JDG20
	m
	43.000

	32
	管夹
	(1)管卡 3/8氧化处理；
 (2)固定不锈钢管路，按1个/1m配置。
	个
	30.000

	33
	导轨
	(1)铝合金 管卡 1/4氧化处理。
	m
	124.000

	34
	管道支架
	(1)钢瓶固定架 ABS专用材质。
	个
	12.000


二、技术要求
★（一）人员要求及其他要求
1、项目负责人 1 人，注册建造师注册专业及等级： 二级或以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件（或复印件）并加盖供应商单位公章。拟派出项目负责人必须为独立供应商（或联合体牵头人的）本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。
2、项目技术负责人 1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合采购文件要求职称等级的相关证明材料扫描件（或复印件）并加盖供应商单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立供应商（或联合体牵头人的）本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准（社保缴费证明为提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件）。
3、其他施工现场管理人员根据《福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35 号，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准,如有新政策按新政策执行。）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。
注：对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，磋商仅评审是否响应磋商文件规定，供应商无需提交证明材料，供应商中标后，应按照磋商文件配备人员要求派出项目部施工现场管理人员，并在签订合同前向采购人提供相应人员证书及提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件进行核对。
4、技术标准及规范要求：
4.1、工程建设标准强制性条文
工程的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的相关的工程建设标准强制性条文：
(1)《工程测量规范》GB 50026-2020
(2)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011
(3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
(4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
(5)《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014
(6)《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017
(7)《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011
(8)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008
(9)《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009
(10)《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2017
(10)《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T 13-135-2017
如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
5、工程质量标准
5.1本工程质量标准，必须达到国家现行的建筑工程验收标准的合格等级。
5.2因成交供应商原因，工程质量达不到规定的质量等级，成交供应商必须按合同约定，承担违约金和承担采购人由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方可交付使用。
5.3成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，如造成事故的相关费用由成交供应商自行承担。
5.4成交供应商必须认真进行施工组织设计，并提交保证工程进度、计划措施、施工技术措施、保证安全施工的措施、保证工程质量的技术措施、保证环保的措施。
5.5成交供应商应保证提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权的货物并可溯源追查，不弄虚作假和以次充好，施工材料需符合行业相关规定，满足相关绿色环保要求的合格材料，保证施工材料的质量。
6、因成交供应商的原因导致实际进度与计划进度不符，成交供应商无权就改进措施提出追加合同价款。
7、成交供应商应采取合理的施工组织及安全措施，严格现场管理制度，加大安全设施投入以确保施工安全，若因施工组织不合理、安全措施不合理、安全管理不到位、安全设施投入不足引起的一切后果，由供应商自行承担。
8、成交供应商应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章制度，采用适当有效的防护措施，加强施工安全管理，对施工现场人员安全以及防台风、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
9、由于工地施工时对工地周边建筑物、道路等造成破坏的由供应商负责。
10、本项目具体的要求详见招标控制价、工程量清单、施工图纸等，相关文件详见附件，施工过程严格按采购人要求及图纸、工程量清单进行施工，不得自行增加项目。
（二）施工要求
【评审项1】1、成交供应商应按约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交采购人，采购人在收到进度计划三天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。供应商必须按采购人确认的进度计划组织施工，接受采购人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，成交供应商应按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行。
【评审项2】2、成交供应商应提供良好的服务，在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及建设单位需要配合的工作。
【评审项3】3、成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助，由此产生的费用由供应商承担。
【评审项4】4、成交供应商应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全给予施工人员购买相关安全保险、负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防电、防火等的安全防护工作。应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由成交供应商全部负责。
【评审项5】5、成交供应商应加强安全管理，采取有效的安全措施，以确保第三者人身安全不受到伤害，若因供应商安全管理不到位、安全措施不合理等引起的一切后果，由供应商自行承担。同时，供应商应保障采购人免于承担由此可能引起的索赔、诉讼和其他一切费用等。
【评审项6】6、施工中使用的材料应严格堆放在正在施工场地内并设置围档，不得随意堆放占道,确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。
【评审项7】7、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。
【评审项8】8、任何隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖或隐蔽之前，必须经过检验并得到采购人和委托监理的批准。
【评审项9】9、成交供应商项目管理人员必须在施工前和施工后，及时通知采购人管理人员。如有噪音、粉尘的施工或需在指定时间内施工的项目，须提前通知采购人协调施工时间。
【评审项10】10、成交供应商应按规定做好施工场地交通、夜间施工、工程和生活污水的申报工作，建筑垃圾与渣土、生活垃圾等须转运至采购人指定垃圾暂存处。
【评审项11】11、成交供应商施工结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由供应商负责。
12、其他技术要求（下表所列参数与设计图纸中要求有出入的，以下表为准）
	主要材料名称
	规格及要求（以下固定参数允许偏离±1.5%）

	1、中央台、边台、转角台
	【评审项12】1.1、全钢落地结构，柜体采用≥1.0mm一级冷轧钢板，柜门、抽屉面板采用双层钢板，经激光切割，数控折弯，高频自动焊接，表面经除油、清洗、去锈、清洗、中和、表调、磷化、清洗等至少十一道工序，高温烘干防锈处理。所有可接触活动部件间距离≤8mm或≥25mm。
【评审项13】1.2、表面涂层技术要求：采用环氧树脂粉末喷涂，涂层厚度≥75μm，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕、漏喷、锈蚀。
家具金属涂层耐化学腐蚀测试，对以下二氯乙酸，苯，四氯化碳，氯仿，60%铬酸，甲酚，乙酸戊酯，乙酸乙酯，98%乙酸，丙酮，5%重铬酸，丁醇，乙醇，甲醇，28%氨水等49种化学物质，测试符合。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项14】1.3、粉末涂料符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》的标准，喷涂附着力不低于1级。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项15】1.4、操作台面接缝应平整、紧密，不渗水、开缝。防止有害病菌的生长。操作台面选用≥12.7mm厚实芯理化板。
理化板台面需满足以下技术参数及要求：
【评审项16】1.5理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检测：乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少49项化学试剂通过测试，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项17】1.6、理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（依据GB/T39600-2021）。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项18】1.7、理化板台面物理性能依据“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测，检测结果满足或优于以下要求：“密度”≥1.41g/cm3、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥1800mm）”凹痕直径≤8mm、“尺寸稳定性（高温）-纵向”≤0.35%、“耐辐射热”≥230s。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
▲1.8、理化板台面“放射性核素限量”依据GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测标准进项检测：“内照射指数”、“外照射指数”检测结果均＜0.1。“镭”比活度测试检测结果＜15Bq/kg、“钍”比活度测试检测结果＜8Bq/kg、“钾”比活度测试检测结果＜35Bq/kg。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项19】1.9、理化板台面依据GB/T 17657-2022检测方法：“顺纹抗压强度”检测结果≥125MPa、“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N、“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa、“色差”检测结果达到△E≤0.19。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项20】1.10、理化板台面燃烧性能的检验结果符合GB 8624-2012中平板状建筑材料及制品B1级难燃材料（制品）的技术要求：“烟气生成速率指数”检测结果为“0”、“燃烧滴落物/微粒”检测结果为“600s内无燃烧滴落物/微粒”、“产烟毒性”检测结果“达到准安全三级ZA3”。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项21】1.11、理化板台面依据GB/T 17657-2022 检测方法：“内胶合强度”检测结果≥2.74MPa、“漆膜硬度”检测结果＞9H、“防潮性能-循环法”的“吸水厚度膨胀率”检测结果≤0.3%、“静曲强度”检测结果≥125MPa、“耐开裂”检测结果≥5级。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项22】1.12、理化板台面依据“GB/T 7911-2024”检测方法：“抗起泡性”检测结果≥250s。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项23】1.13、理化板台面抗菌性能依据GB/T 31402-2023“塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定”的检测方法：“洋葱伯克霍尔德菌”的抗菌活性值≥6.0、“粘质沙雷氏菌”的抗菌活性值≥6.0、“海氏肠球菌”的抗菌活性值≥4.6、“蜡样芽孢杆菌”的抗菌活性值≥6.0、“粪肠球菌”的抗菌活性值≥4.6，以上菌种的抗菌率均≥99.9%。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
▲1.14、理化板台面检验依据GB/T 29899-2024 ：总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、甲醛、总醛酮化合物的样本检验结果均为“未检出”。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项24】1.15、钢板性能符合GB/T 10125-2021检测要求：检测内容为中性盐雾试验，≥450h试验后，钢板未出现生锈现象；并按QB/T 3832-1999检测要求，耐腐蚀等级达到10级。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项25】1.16、导轨技术指标要求：导轨耐久性测试≥105000次，操作抽屉顺畅无磨损、阻滞。【需提供经国家认可的第三方检测机构出具符合本项要求的检测报告扫描件】
【评审项26】1.17、抽屉采用纯聚丙烯（PP）材料，采用模具一次注塑成型，不允许采用焊接成型，内壁光滑无毛刺，便于酸碱性试剂的存放，承重不得低于30KG；抽屉内尺寸：≥360mm*370mm*85mm。
抽屉立面四角及底面与立面连接四角圆弧型，方便洁净卫生的打扫；抽屉与抽面连接方式采用注塑件插件式连接，不得采用镙铨联连，保持内壁的光滑及完整性。
【评审项27】1.18、依据GB/T 24820-2024检测方法，实验台须符合以下技术要求：①金属喷漆附着力测试测试结果合格；②硬度测试结果合格；③冲击强度测试结果合格。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项28】1.19、柜加载试验：加载≥900KG，10分钟后移除载荷。结果：符合。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项29】1.20、柜集中加载试验：柜顶沿中心线加载≥90kg。操作门和抽屉。结果：符合。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项30】1.21、柜扭曲试验试验：将柜后角和其中一前角垫高4英寸，在柜顶相反方向对角分别放置≥158kg和≥90kg载荷，24小时后移除载荷。柜体没有永久损坏现象，门和抽屉操作正常无形变。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项31】1.22、抽屉静载试验：打开抽屉≥330mm悬挂≥68kg的载荷进行测试。移除载荷并操作抽屉。结果：符合。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项32】1.23、抽屉和门拉手试验：在每个拉手上或下垂直加载22kg载荷进行测试。结果：符合。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项33】1.24、抽屉冲击试验、抽屉内部滚动冲击试验、搁板（层板）静载试验。结果：符合。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】

	2.仪器台
	【评审项34】2.1、仪器台选用≥19.0mm厚石墨烯防静电物理板台面，要求台面具备抗静电及防静电的功能，其基材采用碳分子材料确保台面具有良好的导电性能，且可通过外部导电装置(每一组台面背部预埋截面积符合标准≥6mm²铜线的等电位端子，确保仪器与台面等电位端子形成静电闭合环路，可以瞬间释放可能引入的感应电流)，让台面在使用时能永久性消除或抑制静电的产生，避免损坏仪器设备。
【评审项35】2.2、仪器台理化性能测试满足：
①耐磨性能、
②耐干热(180 °C)、
③抗大球冲击、
④耐污染、
⑤香烟灼烧、
⑥ 24h吸水厚度膨胀率、
⑦内结合强度、
⑧握螺钉力等
8项检测项目结果合格。
▲2.3、因台面材料的导电性和介电损耗对抗静电衰减性能有重要影响，为此，需提供同一样品在同一测试依据进行的间断性检测（间隔时间≥90天），其表面静电电压实测结果需满足或优于以下要求：防静电物理板台面“表面静电电压”依据SJ/T 10694-2022测试依据：第一阶段实测结果≤40V，第二阶段实测结果≤20V。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】

	3、洗眼器
	【评审项36】3.1、材质参数：
3.1.1、主体：加厚铜质；
3.1.2、洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；
3.1.3、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；
3.1.4、水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；
3.1.5、控水阀：止逆阀，可自动关闭；
3.1.6、供水软管：长度≥0.5米，软性PC管外覆不锈钢网，外层包裹P管，有效防止生锈，渗漏；
3.1.7、最大耐水压：6巴。
【评审项37】3.2、（1）测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间：15min；（2）阀门在0.64s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；（3）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。
【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项38】3.3、抗菌性：要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌）。
【评审项39】3.4、耐人工气候老化性：依据GB/T 1865-2009标准，通过人工气候老化测试（黑标温度计：65℃；循环：喷淋时间18min、干燥时间102min；辐照度（在300-400nm处）：60W/m2，试验时长：≥200h），外观无变化，光泽保持率≥90%，色差≤1。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项40】3.5、金属污染物析出：依据GB 18145-2014标准，砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出，符合标准要求。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】

	4、水盆
	高密度PP，耐强腐蚀；表面纹理：槽沿表面处理为皮纹，而刻刮，与大部份台面板表现纹理一致；附件：高密度PP去水，含阻水盖，PP提笼。
检测报告：
【评审项41】（1）耐污染性能：甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、己烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（＞99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环己烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。
【评审项42】（2）抗菌性：要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌）。
【评审项43】（3）邵氏硬度：依据GB/T2411-2008标准，检测结果≥66D。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】

	5、三口水龙头
	为达到实验用水清洁度的要求、保证水龙头使用寿命，必须采用末端配有塑料过滤网的实验室专用水龙头，能有效阻止水中杂质进入水龙头，使实验室用水更加清洁，降低陶瓷阀芯被损坏的机率。
【评审项44】5.1材质参数：
5.1.1、主体：铜质。
5.1.2、涂层：高亮度环氧树脂漆，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。
5.1.3、陶瓷阀芯：90度旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴。
5.1.4、附件：可拆卸水嘴，可加接防溅滤水器。
5.1.5、开关旋转：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
5.1.6、鹅颈管：可360度旋转。
【评审项45】5.2、耐污染性能：符合GB/T 17657-2022标准。
【评审项46】5.3、抗菌性：符合JC/T 897-2014标准。
【评审项47】5.4、连接软管抗弯曲性：符合GB/T 23448-2019标准。

	6、滴水架
	【评审项48】6.1材质参数及要求：
6.1.1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。
6.1.2、安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。
6.1.3、PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。
6.1.4、PP新料韧性强，弹性好，易于安装。
6.1.5、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。
6.1.6、滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。
【评审项49】6.2、抗菌性：要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、表皮葡萄球菌、洋葱伯克霍尔德氏菌）。
【评审项50】6.3、紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），色牢度等级≥4级。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项51】6.4、邵氏硬度：依据GB/T2411-2008标准，检测结果≥66D。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】

	7.紧急冲淋洗眼器
	全不锈钢结构，为了有效解决产品关节连接处漏水问题，且方便日后检修，必须采用插入式管道连接且不锈钢球阀可单独拆卸维修的专业产品，使冲淋洗眼装置既不会因为关节处螺蚊丝牙磨损而漏水，也不会因为不锈钢球阀不可拆卸维修而导致整套产品必须报废。
【评审项52】7.1、主体：卫生级304不锈钢，插入式管道连接结构；
【评审项53】7.2、冲淋器：U304不锈钢入水管，不锈钢球阀开关，不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；
【评审项54】7.3、洗眼喷头：加厚钢质外加软性橡胶，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。
【评审项55】7.4、耐污染性能：甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、己烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。
【评审项56】7.5、耐人工气候老化性：依据GB/T 1865-2009标准，通过人工气候老化测试（黑标温度计：65℃；循环：喷淋时间18min、干燥时间102min；辐照度（在300-400nm处）：60W/m2，试验时长：≥200h），外观无变化，光泽保持率≥90%，色差≤1。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项57】7.6、中性盐雾试验：依据GB/T 10125-2021标准进行≥200h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项58】7.7、不锈钢元素含量：依据GB/T 11170-2008标准，检测不锈钢元素含量，检测结果为：碳（C）含量≤0.06%，硅（Si）含量≤0.60%，锰（Mn）含量≤1.20%，磷（P）含量≤0.04%，硫（S）含量≤0.01%，铬（Cr）含量18~20%，镍（Ni）含量8~11%。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】

	8.万向抽气罩
	【评审项59】8.1材质参数：
8.1.1、主体：PP材质；
8.1.2、直管及罩子旋转装置要求铝合金材料确保装置稳定，并且360°旋转；
8.1.3、关节PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
8.1.4、关节连接杆：304不锈钢；
8.1.5、关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；
8.1.6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
8.1.7、伸缩导管Φ75PP管；
8.1.8、拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；
8.1.9、固定底座：采用PP材质。
8.2、检测报告：
【评审项60】8.2、耐污染性能：甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、己烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99. 0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。
【评审项61】8.3、抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项62】8.4、弯曲强度：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥80MPa。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项63】8.5、简支梁缺口冲击强度：依据GB/T 1043.1-2008标准，检测结果≥7kJ/m2。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】

	9.通风柜
	【评审项64】9.1、台面：采用≥20mm岩板级陶瓷，属于A1级别不燃材料；一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层；釉面漫反射性能好，呈现高光哑光色泽，陶瓷表面平整无橘皮状，平整无凹凸，触感细腻，有肌肤感。
【评审项65】9.2、耐化学腐蚀性：依据GB/T 3810.13-2016标准，硝酸溶液（35%）、硼酸溶液（30%）、酒石酸溶液（50%）、草酸溶液（10%）、氢氧化钙饱和溶液（0.02mol/L）、硫酸钠溶液（10%）、碘化钾溶液（30%）、盐酸羟胺溶液（200g/L）、三氯化铁溶液（30%）、磷酸二氢铵溶液（40%）、磷酸二氢钠溶液（120g/L）、硫氰酸钾溶液（200g/L）、柠檬酸钠溶液（400g/L）、重铬酸钾溶液（100g/L）、次氯酸钠溶液（1%）、正丙醇（AR99.5%）、异丙醇（AR99.5%）、甲醛溶液（福尔马林）（10%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、邻苯二甲酸二甲酯（AR99%）、乙二醇丁醚醋酸酯（AR98%）、异戊烷（AR99%）、二氯甲烷（AR99.5%）、汽油95号、优级真空泵油68号、3#标准油、酚酞指示剂（10g/L）、吐温40（棕榈酸）（AR）、乙二胺四乙酸钠溶液 （0.05mol/L）、乙酰氯（1mol/L）等至少120种试剂，浸泡时间≥48h，检测结果均为GA级（浸泡后表面无可见变化）。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项66】9.3、氙弧灯老化测试，通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（㎡·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4-5级，符合相关技术要求。
【评审项67】9.4、洛氏硬度：参照GB/T 26696-2011标准，检测结果为≥70.1HRC。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项68】9.5、压缩强度：依据GB/T 9966.1-2020标准，检测结果≥512MPa。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项69】9.6、内衬板：材料为≥5mm厚的实验室专用通风柜陶瓷纤维板（陶纤板）。导流板必须与内衬为同一材料，内衬板与导流板：具有阻燃、耐高温、耐火、抗酸碱腐蚀等特性。
9.7、检测报告：
【评审项70】9.7.1、氙弧灯老化测试：通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min 喷淋，辐照度：0.51W/（㎡·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4-5级，符合相关技术要求。
【评审项71】9.7.2、紫外老化测试：通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），色牢度等级≥3级。
【评审项72】9.7.3、吸水厚度膨胀率：依据GB/T 24137-2009标准，检测结果≤0%。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项73】9.7.4、含水率：依据GB/T 24137-2009标准，检测结果≤0.6%。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
9.8、采用模块化框架结构：
【评审项74】9.8.1前框架：采用一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕，配重块前置便于保养和维护。
【评审项75】9.8.2后框架：采用≥1.0mm一级钢板。
9.9、玻璃视窗：
【评审项76】9.9.1、特制铝型材框架，≥6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度≥800mm。
【评审项77】9.9.2、视窗带有≥500mm自动机械锁，移门上行至≥500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁。
【评审项78】9.9.3、拉门位移力试验：在拉门下沿标识3个则量位置，上拉起至≥600mm高度，下拉至最低点位置，拉力的数值平均值≤29N。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项79】9.9.4防喷溅试验：将自动喷水装置摆放在排风柜内部操作台面上，开启喷水装置，以40~60mL/min的流速以水柱状形式平缓冲击在玻璃肉表面观察水的滴落状况。飞溅在拉门内表面上的液体从表面滴下，流至排风柜台面上，没有溢出。
【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
拉门悬停试验：断开一个悬挂装置时，拉门停滞在最初位置附近。
【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项80】9.10、集气罩：直径250/直径315锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计。排风柜升降采用进口HMT5同步带，同步轮为赛钢精密注塑一体成型，每个同步轮自带轴承，提高寿命和精度。内部顶板装有全罩式灯座设计，内装有LED灯，照度≥600lux。伺服面板采用独立结构：采用合金框架，使用≥5mm铝塑板，内置IP55断路器防护盒[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀。
9.11、排风柜性能要求：
【评审项81】9.11.1、面风速试验：在面风速0.29m/s前提下，面风速的最大偏差比和最小偏差比不大于15%。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项82】9.11.2、阻力试验：排风柜拉门开度≥500mm时，面风速0.29m/s时阻力值小于23 Pa。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项83】9.11.3、排风柜浓度测试（内测法）(ppm),浓度≤0.02ppm。
排风柜浓度测试（外测法）(ppm),浓度≤0.02ppm。拢流测试(ppm),浓度≤0.16ppm。
【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项84】9.11.4排风柜可视化测试：小烟雾、大烟雾在排风柜相应位置释放烟雾试验：
柜外烟雾被捕获，并进入通风柜，无可见逃逸；
柜内烟雾可排出，无可见外溢。
【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项85】9.11.5流动显示试验：排风柜开口设置在测试开口高度，使用四氯化钛试剂（TiCl4）在排风柜内相应位置产生烟雾并观察。
排风柜内台面距拉门150mm直线处，测试结果：烟雾排出，无可见外溢。
背壁面直径200mm圆圆，测试结果：烟雾排出，无可见外溢。
【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】

	10.24交换机
	【评审项86】10.1、千兆POE电口≥24个，1G/2.5G光口≥4个；Console口≥1个；
【评审项87】10.2、交换容量≥672Gbps/6.72Tbps；包转发率≥156Mpps/219Mpps；
【评审项88】10.3、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W；
【评审项89】10.4、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持STP、RSTP、MSTP协议，支持端口聚合，支持手工和静态LACP；
【评审项90】10.5、支持防网关ARP欺骗，支持端口保护、隔离、防止ARP泛洪攻击功能，支持DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应DHCP报文；
【评审项91】10.6、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；
【评审项92】10.7、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
【评审项93】10.8、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
【评审项94】10.9、支持终端类型库，基于指纹终端识别库自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等。
【评审项95】10.10.交换机支持与外部安全感知平台联动，且联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵；交换机支持与外部防火墙联动，且联动实现从系统及接入层交换机对风险终端MAC地址进行封堵

	11.风机
	实验室排风风机应采用玻璃钢离心风机，且应能够完全满足系统功能和克服现场大气环境的影响，并具备以下特点：
【评审项96】1、离心风机外壳及叶轮采用玻璃钢；
【评审项97】2、叶轮：外观应色泽均匀，表面光滑，无裂纹、缺口、毛刺等缺陷，不允许存在直径3mm以上的气泡；【需提供第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项98】3、叶轮外缘:径向圆跳动≤1mm，端面圆跳动＜1mm；【需提供第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项99】4、离心风机马达：采用电机，马达电源：3相、380V、50Hz、IP55、F级绝缘；
【评审项100】5、转子动平衡：符合JB/T 9101规范之G2.5等级；
【评审项101】6、离心风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级；
【评审项102】7、叶轮在规定最高工作转速的110%转速下运转，持续时间不少于2min,检测结果，符合。【需提供第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项103】8、SFP表面玻璃钢性能：表面电阻值为1*10的7次方Ω；【需提供第三方检测机构出具的检测报告】
9、玻璃钢硬度和弯曲强度和耐化学测试:
▲9.1、巴柯尔硬度测试，测试方法:GB/T 3857-2017 & GB/T 3854-2017测试条件:
浸泡条件1:30%硫酸(m/m)，23℃，24h→用水冲洗擦干后测试浸泡条件 2:5%硝酸(m/m)，23℃，24h→用水冲洗擦干后测试浸泡条件3:5%盐酸(m/m)，23℃，24h一用水冲洗擦干后测试浸泡条件4:10%氢氧化钠(m/m)，23℃，24h→用水冲洗擦干后测试浸泡条件5:饱和碳酸钠溶液(m/m)，23℃，24h一用水冲洗擦干后测试；
试样厚度:3.6 mm实验室环境条件:(23+2)℃，(50±5)%RH，测试结果，巴柯尔硬度大于60。
【需提供具有符合CMA或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告】
▲9.2、弯曲测试方法GB/T 3857-2017&GB/T 1449-2005，浸泡条件1：30%硫酸(m/m)，23℃，24h→用水冲洗擦干后测试；
浸泡条件2：5%硝酸(m/m)，23℃，24h→用水冲洗擦干后测试；
浸泡条件3：5%盐酸(m/m)，23℃，24h→用水冲洗擦千后测试；
浸泡条件4：10%氢氧化钠(m/m)，23℃，24h一用水冲洗擦干后测试；
浸泡条件5：饱和碳酸钠溶液(m/m)，23℃，24h→用水冲洗擦干后测试；
试样：80mm*14.12mm*3.56mm；
测试速度：10mm/min；
跨距：57mm；
实验室环境条件：(23+2)℃，(50±5)%RH，弯曲测试结果满足大于400MPa；
【需提供具有符合CMA或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项104】9.3耐化学试剂测试依据 GB/T 3857-2017，测试条件:
浸泡条件1：30%硫酸(m/m)，23℃，24h；
浸泡条件2：5%硝酸(m/m)，23℃，24h；
浸泡条件3：5%盐酸(m/m)，23℃，24h；
浸泡条件4：10%氢氧化钠(m/m)，23℃，24h；
浸泡条件5：饱和碳酸钠溶液(m/m)，23℃，24h；
测试结果无明显变化。
【需提供具有符合CMA或CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告】

	12.洁净空调机组
	主要技术要求：
【评审项105】12.1、冷凝水盘选用304不锈钢材料制造，保证光滑不积尘。保证机组在运行过程中将冷凝水排尽而不滋生细菌，完全满足洁净和卫生标准的要求。抗菌水盘针对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌检测的抗菌率≥99.9。【需提供具第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项106】12.2、组合式空气处理机组根据GB/T 14294-2008标准，700pa时，漏风率≤0.017%， 1000pa，漏风率≤0.024%, 1500pa时，漏风率≤0.042%。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项107】12.3、面板为双面保温板，内外板采用镀锌板、彩涂板，中间为高压高密度硬质聚氨酯保温材料，一次发泡成型，密度为≥48kg/m3，符合B1级防火等级要求。
【评审项108】12.4、依据GB/T14294-2008标准检测，机组运行14小时后，机组表面无凝露滴下。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
▲12.5、所投产品室外机全年能源消耗效率APF值进行打分，APF≥3.5的得 3分；3.2≤APF＜3.5的得1分，APF＜3.2的不得分。【为了保证数据真实性APF以中国能效标识网备案数据为准，提供相应截图证明】

	13.废气处理
	【评审项109】13.1、干式化学过滤装置，过滤设备的性能能够通过二氧化硫、二氧化氮、氨气和TVOC气体的实验，测试标准必须满足GB/T34012-2017(通风系统用空气净化装置),检测内容要满足风量不低于600m3/h,上游浓度不低于10mg/m3情况下,过滤效率大于90%，报告内容要体现检测设备的有效进风面尺寸；【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项110】13.2、化学安全数据说明书：提供改性活性炭、改性氧化铝等相关化学滤料的SDS数据表;同时提供改性氧化铝球不属于氧化性固体、改性活性炭不属于自热物质的第三方测试报告；【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项111】13.3、处理装置应通过HJ/T 386-2007、HJ 734-2014、HJ 1331-2023检测标准，压力损失、气密性、运行噪声、净化效率（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）满足标准要求，去除率均≥90%，其中排放浓度苯≤1mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤1.5mg/m³、非甲烷总烃≤8mg/ m³；【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项112】13.4、干式多效循环化学废气过滤装置通过防爆认证。【提供第三方防爆证书证明】

	14.废水处理
	【评审项113】14.1、臭氧消毒器
接通电源运行60min后，臭氧的泄漏量平均浓度为≤0.1mg/m³；依据 GB/T38502-2020，18min大肠杆菌的杀菌率达到99.99%以上。【需提供具有取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项114】14.2、系统采用智能组件和CAN总线技术，用户可以根据现场的水量、水质和成本要求，通过对各处理模块设备的科学组合，设定出符合用户需求、一体化自控软件系统；采用全自动控制系统，彩色触摸液晶大屏，LED全中文操作页面，能够实时显示各处理流程的运行状态信息，实现污水处理真正的可视化监测运维管控。
【评审项115】14.3、配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。
【评审项116】14.4、设备需具备两种以上杀菌消毒方式例如次氯酸钠，臭氧，二氧化氯等；【需提供消毒产品卫生许可证】
【评审项117】14.5、实验室污水处理设备，依据GB8978-1996标准检测，COD≤100mg/L.BOD5≤50mg/L.粪大肠杆菌群数≤4800MPN/L。SS≤100mg/L，总铬≤0.02mg/L的排放限值要求。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项118】14.6、实验室污水处理设备内部各个反应池采用PP材质焊接一体成型。
①PP板密度符合GB/T1033.1-2008《塑料. 非泡沫塑料密度的测定，第一部分：浸渍法，液体比重瓶法和滴定法》的要求，
②PP板拉伸强度符合GB/T1040.1-2025,GB/T1040.2-2022的要求，
③PP板断裂伸长率符合GB/T1040.1-2025,GB/T1040.2-2022的要求，
④PP板弯曲强度符合GB/T9341-2008《塑料.弯曲性能的测定》的要求。
【提供（①-④）国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告】
【评审项119】14.7、设备整体电泳喷塑一体化成型，防潮，防腐蚀，漆膜
①乙酸盐雾试验，根据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》，试验周期不低于240h，缺陷面积≤0.014%，
②根据GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行性能评级(保护评级RP/外观评级RA)，结果保护评级 RP:10级，外观评级RA:10级。【提供（①-②）国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告】
【评审项120】14.8、为了保证设备整机用电安全，设备绝缘电阻≥10MΩ。【需提供第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项121】14.9、该设备需要进行降噪处理，废水处理设备运行噪声依据《声环境质量标准》GB3096-2008标准，设备房四周外侧1m处，环境噪音(昼间)检测结果＜55dB(A)，环境噪音(夜间)检测结果＜45dB(A)。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】

	15.供气系统
	【评审项122】15.1、二级减压器
膜片式减压器，输出压力稳定，适用于实验室气体分析仪、高纯气体。
结构特点：采用特气单级式减压器；母体与膜片采用硬密封形式；母体螺纹：1/4”NPT(F)；内部结构易吹扫；内设双层过滤网；可采用面板或墙式安装。
技术参数：最大输入压力：500Psi；输出压力：0-150 Psi（0-1mpa）可调；
安全测试压力：1.5倍的最大输出压力；适用温度：-40℃-+74℃；泄漏率：2*10-8atm cc/sec He。
【评审项123】15.2依据GB/T10125-2021测试，气体终端减压阀中性盐雾试验，测试结果符合。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项124】15.3、管路：
统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；壁厚0.89mm，管壁的厚度不得减小。
【评审项125】15.4、球阀：本次投标的阀门应满足实验室内的纯度要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，具有很好的密封性。
【评审项126】15.5、依据GB/T20123-2006、SN/T2718-2010测试,球阀元素分析试验,各元素含量C≤0.02%,S≤0.03%,Si≤0.4%,Mn≤2.0%,P≤0.04%,Cr16%-18%,Ni10%-14%,Mo2%-3%。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项127】15.6、泄漏低压报警参数要求；
15.6.1、10寸触摸屏显示，全中文指示，可编辑项目名称和每个监控点位的安装位置。
15.6.2、具有设备故障、压力欠压、泄露浓度超标等人声语音提示音。
15.6.3、具有4组报警接点输出控制功能，可分区连锁控制风机电磁阀等设备。
15.6.4、具有报警、故障、开关机存储查阅功能，每种信息最多10000条，掉电不丢失。设有密码，防止误操作。
15.6.5、标准Modbus/RTU通讯协议，能实现与上位机控制系统联网，实现探测器监控，大大提高可监控的及时性、准确性。
【评审项128】15.7、探测器参数：
探测器产品需具备以下内容：
15.7.1、LCD液晶显示（高清晰度全视角液晶屏，360度无视觉死角），液晶屏幕能直观显示探测器ID和气体名称。
15.7.2、主板和显示板需配有相应的塑料保护板，禁止裸板固定。
15.7.3、红外遥控器操作方式，现场能进行修改ID、报警点、调零、标定、电流大小等操作。
15.7.4、一体化独立式热插拔传感器模块，免调试，后期维修更换方便。
15.7.5、探测器主体部分具有通用性，检测不同气体类型只需传感器模块作为区分。
15.7.6、防爆等级Ex db ⅡC T6 Gb；Ex tb ⅢC T80℃ Db。
15.7.7、内置可编程继电器输出，可修改脉冲和保持功能，可外接联动设备。
15.7.8、一体化声光报警灯，声音区分高低报。
15.7.9、485通讯、4-20毫安双通讯上传模式，支持多种系统配置需求。

	16.电梯
	【评审项129】16.1、所投电梯曳引机部件配置故障诊断模块。【需提供所投电梯的型式试验报告或国家政府部门出具的相关证明复印件】
【评审项130】16.2、所投电梯配置远程信息集成系统。【需提供所投电梯的型式试验报告或国家政府部门出具的相关证明复印件
▲16.3、所投电梯具有分体式电梯应急救援装置。【需提供所投电梯的型式试验报告或国家政府部门出具的相关证明复印件】
【评审项131】16.4、所投电梯具有安全钳释放应急救援结构。【需提供所投电梯的型式试验报告或国家政府部门出具的相关证明复印件】
【评审项132】16.5、所投电梯具有轿厢绳头减震降噪装置。【需提供所投电梯的型式试验报告或国家政府部门出具的相关证明复印件】

	17.复合型风管
	【评审项133】17.1、依据GB 8624-2012标准，板材燃烧性能：芯层B1级难燃（B-S2，d0，t1）；【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项134】17.2、芯材密度、厚度：密度52Kg/m3，厚度20mm；双面铝箔厚度：0.08mm；
【评审项135】17.3、聚氨酯板材弯曲强度：弯曲强度平均值≥1.39MPa；
【需提供第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项136】17.4、铝箔胶带：宽度：60mm，剥离强度：≥0.52N/mm；【需提供第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项137】17.5、PVC连接件(B1级)：厚度1.5mm；
【评审项138】17.6、聚氨酯板材环保性能：不含挥发性有机物；不含可溶性铅、镉；不含石棉。【需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告】

	18.PVC塑胶地面
	【评审项139】18.1、耐磨等级T≤2.0mm3级，测试依据GB/T 11982.2-2015；【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项140】18.2、依据GB/T11982.2-2015,单位面积质量：≤2800g/m2，同时根据成分含量测定，PVC含量≥53%，粘合物含量≥80%；【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项141】18.3、防火性能：防火等级≥B1级，测试依据：GB8624-2012；【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项142】18.4、根据室内装修材料GB18586-2001中检测规定不含可溶性铅、可溶性镉、氯乙烯单体，可溶性挥发物≤2g/㎡；【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项143】18.5、产品满足洁净室测试ISO Class 3级，测试依据ISO14644-1:2015。【需提供第三方检测机构出具的检测报告】

	19.通风柜控制系统
	19.1、变风量阀
【评审项144】19.1.1、变风量阀依据JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》相关标准，风量与阀前静压无关性(档位:L1、L2、L3、L4;阀前静压:200Pa、300Pa、400Pa、500Pa、600Pa) 。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
▲19.1.2、变风量阀，铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等物质，满足GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项145】19.1.3、变风量阀满足GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验》试验A:低温试验方法、GB-T2423.2-2008《电工电子产品环境试验》试验B高温试验方法 测试要求，持续时间:72h，样品未损坏，可以正常运行。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项146】19.1.4、变风量阀依据JG/T 295-2010《空调变风量末端装置》进行变风量阀性能检验。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项147】19.1.5、变风量阀经过抗震试验测试，通过GB/T2423.10-2019《环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)》。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项148】19.1.6、根据GB/T7251.2-2023标准，其中提升绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证标志、成套设备的防护等级(IP40)电气间隙和爬电距离电击防护和保护电路完整性、开关器件和元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子符合标准:外壳、螺钉、门锁耐腐蚀性(严酷试验A)符合标准。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项149】19.1.7、依据GB/T5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备第1部分:通用技术条件》等检测标准：疲劳测试，每个按键触摸点支持通过测试≥20,0000次后，操作灵敏，响应准确。【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
▲19.2、通风柜控制面板
采用触摸屏可显示至少下列数据：当前风速、排风阀开启比例、排风量、补风阀开启比例、补风风量、开门高度、温度等运行状态参数。
可以触摸开关排风系统、开关紧急排风功能、开关自动视窗、开关照明、开自动视窗向上、开自动视窗向下；
【提供变风量软件屏幕相关界面内容测试报告（带有CMA或CNAS章的检测报告），保证上述要求符合GB/T 25000.51-2016的软件质量报告】
19.3、通风柜控制器
【评审项150】19.3.1、通风柜配置VAV变风量控制器，用于信号处理及采集，适配流量传感器、门高传感器、通风柜控制面板、带24V电源箱，采用自动对插连接线，VAV控制模块，与通风柜监控屏通讯连接，可就地接入门高传感器等配件，通风柜面风速控制由阀体控制模块主动运算完成，响应更快速。
【评审项151】19.3.2支持扩展接口，系统具备可扩展自动视窗套件，灭火套件，上位机控制，可定制扩展功能接口。
【评审项152】19.3.3、支持RS485端口：≥3路RS485，用于相关调试、设定、控制与检测；支持≥4路模拟量输出（0-10V），≥10路数字量输出（24V 1A）。
【评审项153】19.3.4、要求通风柜控制系统做到面风速精确控制，保证通风柜真实面风速维持在0.5m/s±5%(有人)，0.3m/s±5% (无人)；噪音：≤55dB。
【评审项154】19.3.5、产品必须提供中国国家版权局颁发的变风量嵌入式控制软件软件著作权登记证书。
【评审项155】19.3.6、提供面风速传感器计量单位计量校准证书,风速传感器精度准确度满足A级，提供有效期内的相关测试报告。【需提供第三方检测机构出具的检测报告】
【评审项156】19.3.7、VAV控制器材质中不得含有汞、镉、多溴联苯和多溴二苯醚等有害物质，铅含量不得超过180mg/kg。符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》【需提供取得CMA检验检测资质认定的第三方检测机构出具的检测报告】
19.4、通风柜位移传感器，要求门高传感器必须满足以下要求：
【评审项157】直接卷轴的调节门传感技术。
【评审项158】测量范围为0～1000mm，适用于通用通风柜调节窗。
【评审项159】轮彀材料：绝缘颗粒涂层阳极氧化铝。线性精度误差：＜0.4%。重复性误差：＜0.017%。温漂系数＜-20ppm/℃。使用寿命＞10万次。输出阻值：0-10KΩ与外部测量呈线性关系。
【评审项160】位移传感器基本误差小于0.4%。

	注：1、采购人在合同签订前，有权要求成交供应商提供其响应文件中所附产品检测报告、认证证书等材料的原件予以核验，成交供应商不能提供或提供的检测报告原件与复印件不一致的，视为供应商虚假应标，采购人有权不予签订合同，并上报相关监督部门，按政府采购相关法律法规处理。


三、商务条件
采购包1：
	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起120 日内交付。

	2
	★
	交货地点
	福建省福州市仓山区城门镇石步福峡路337号

	3
	★
	交货条件
	施工完毕，验收合格。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	不邀请投标人验收

	5
	★
	履约验收方式
	1、期次1，说明：符合国家及地方现行相关规范和标准。

	6
	★
	合同支付方式
	1、进度款，按月支付工程进度款，此项为系统固定模板表述详见下列“序号8其他”内容，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	7
	★
	履约保证金
	缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的10%
缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险
说明：成交供应商须在签订合同前3个工作日前向采购人支付合同总金额的10%作为履约保证金【若成交供应商为中小微企业的则向采购人支付合同总金额的5%作为履约保证金】，该履约保证金在本项目办理决算后，收到成交供应商书面申请30日内无息退还。

	8
	★
	其他
	【具体支付方式以此条为准】 8.1、预付款支付比例或金额：合同金额的20%。 预付款支付期限：成交供应商签订合同、项目管理人员全部到位、主要设备进场后且采购人收到成交供应商的履约保证金及采购人要求的相关材料后，预付款以银行转账方式予以支付。 预付款扣回的方式：预付款从约定的开工之日起从第一期进度款开始每期按当月确定的合格工程量所含款项的12.5%扣回，直到预付款扣完为止。但预付款全部金额在进度付款证书的累计金额达到合同金额的80%前扣完。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为成交供应商的到期应付款。 8.2、按月支付工程进度款。即当月确定的合格工程量所含款项的80%支付进度款。成交供应商须提供相应正规税收发票。 8.3、工程竣工验收合格且档案归档后采购人支付已完成工程款且不超过合同总价的85%，成交供应商须提供相应正规税收发票。 8.4、工程竣工并经主管部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》合格标准，且经福州市财政投资评审中心或采购人委托的第三方咨询机构审定结算后，金额经采购人审批后款项付至结算价的97%。成交供应商须提供相应正规税收发票。剩余3%作为工程质量保证金，待缺陷责任期满后支付剩余款项。成交供应商须提供相应正规税收发票。


其他商务要求：
★9、工程竣工
9.1成交供应商必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。
9.2因成交供应商原因不能按照协议书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，成交供应商承担违约责任。
9.3工程保修期按工程通过完工验收后、移交给采购人之日起算。
★10、保修期
10.1本工程缺陷责任期为12个月，工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》规定执行。
[bookmark: _GoBack]10.2工程保修期:根据国务院第279号令《建设工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行，具体如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（3）装修工程为2年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
（5）其他项目保修期限为2年。
10.3电梯：安装完成后，由采购人进行验收，质保期为电梯工程竣工合格且移交采购人起算1年。在质量保修期内电梯运行发生故障，成交供应商应进行免费保修，并提供维修保养和咨询服务，其费用由成交供应商负责，采购人负责保修期的年检费用。
★11、保修期责任
11.1属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到修理通知之日起2 天内派人修理。成交供应商不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人修理保修费用从工程质量保修金内扣除。
11.2发生须紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
11.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施：由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，成交供应商实施保修。
11.4在国家规定的工程合理使用期限内，成交供应商确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因成交供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，成交供应商应承担损害赔偿责任。
★12、其他须知
12.1报价人应保证其响应文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦成交，采购人有权取消其成交资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，采购人有权单方面解除合同，造成采购人损失的赔偿相应损失。
12.2成交供应商负责已完成工程的成品在竣工交付前的保护，其费用由成交供应商承担，供应商应自行考虑报价中。
12.3成交供应商施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便，如果发生上述情况，并由此导致的索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由成交供应商承担一切责任及费用。如因施工导致安全事故或安全隐患，其所有责任及费用均由成交供应商承担。
★13、违约责任
13.1成交供应商逾期竣工的将按以下约定分段支付违约金：成交供应商未按本合同规定的日期竣工（以竣工验收合格日计算）,每逾期一天，成交供应商应向采购人支付违约金1万元人民币，逾期超过5个日历天，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约并没收履约保证金。
13.2违约金的金额按照以下规定的金额计取:
①项目负责人变更的一人次计扣违约金：1万元；②项目负责人未到职或擅自更换的每人次计扣违约金：3万元，采购人有权中止合同并没收履约保证金；③项目负责人，未征得监理人同意擅自离岗，经发现每天罚款：0.3万元；④技术负责人变更的一人次计扣违约金：1万元；⑤技术负责人未到职或擅自更换每人次扣违约金：1万元；⑥本合同的关键岗位人员（施工员、质检员、安全员、材料员、电工作业人员）未到职或擅自更换每人次扣违约金：0.5 万元；⑦本合同的技术负责人和关键岗位人员，未征得监理人同意擅自离岗，经发现每天罚款 0.2 万元。关键岗位人员（施工员、质检员、安全员、材料员、电工作业人员）未征得监理人同意擅自离岗，经发现每天罚款0.1万元。
13.3成交供应商违反施工操作及管理程序，或违反质量、安全管理规定，或违反有关文明施工的规定；或在各种报表及检查试验记录中作假，或诱导采购人代表或监理工程师作假的；可视情节按2万元/次计扣违约金。
13.4施工工期：①开工日期：成交供应商接到采购人或监理单位开工通知之日起。②竣工日期：为成交供应商送竣工验收报告的日期。需修改后才能达到竣工要求的，应为成交供应商修改后提请采购人验收的日期。
13.5在签定采购合同后，成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。
13.6供应商采购的材料和工程设备不符合设 计或有关标准要求时，供应商应在采购人或其委托的监理单位要求的合理期限内将不符合设 计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由成交供应商承担。
13.7若发现成交供应商以伪劣产品充抵或与采购人确认的材料设备不符，采购人有权让成交供应商更换直到采购人或其委托的监理单位确认验收合格，并按合同总额的10%对成交供应商收取违约金，采购人可以从合同价款中直接扣抵，由此造成的工期延误，不予顺延。经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由成交供应商承担全额经济赔偿责任。
13.8因成交供应商资源投入不足，直接影响工程质量和工期，且无视采购人或其委托的监理单位的多次警告而不做改进，从而起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时，采购人有权采取相关措施进行补救，相关措施的费用由成交供应商承担。
13.9因成交供应商原因，工程质量达不到规定的质量等级，成交供应商须承担违约金和承担采购人由此产生的其他损失，并在采购人要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，方交付使用。
13.10成交供应商应全面落实服务保障责任，严格避免出现12345政务服务热线投诉、信访投诉及其他各类投诉事项；对项目实施过程中出现的任何问题，成交人须第一时间响应并妥善处置，确保不因此给采购人造成任何负面影响或声誉损失。
13.11成交供应商应严格执行国家劳动和社会保障部关于农民工工资支付的四项基本措施。农民工工资及时发放、让农民工劳有所得，为了保证工人工资得到保障，做到“工程清工资清”，决不能拖欠民工一分钱。
★14、事故处理
14.1发生重大伤亡及其他安全事故，成交供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
14.2项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在实施和完成本合同工程过程中，成交供应商应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任；③以上几点，如出现安全事故，一切经济责任由成交供应商承担并负法律责任。④采购人定期对成交供应商的安全生产等情况进行检查，成交供应商应无条件接受并服从。
14.3成交供应商在本项目施工过程中发生两起四级或一起三级及以上重大质量安全责任事故的，采购人有权依据项目管理班子的实际管理能力、施工设备到位情况或有关部门的处理决定清退成交供应商，给采购人造成的损失由成交供应商全额赔偿。   
★15、知识产权
15.1成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用（包括但不限于第三方违约金、利息、公告费、审计费、律师代理费、公证费、诉讼费、评估费、鉴定费等损失）和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应按（合同金额或涉案金额）的10%标准向采购人支付违约金，如违约金不足以弥补因此给采购人造成包括但不限于第三方违约金、利息、公告费、审计费、律师代理费、公证费、诉讼费、评估费、鉴定费等损失的，采购人有权另行要求赔偿。
15.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商成交资格将被取消；采购人将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。
四、其他事项
1、本项目中凡涉及成交供应商违约对采购人造成的损失的条款，包括但不限于实际损失、间接损失、采购人为追索损失支付的律师代 理费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等。
2、请成交供应商按磋商文件规定及时与采购人签订政府采购合同。
3、本磋商文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。
4、成交供应商与采购人签订合同时，应同时提供《廉政责任协议》，内容如下：

廉政责任协议（参考模板）

为贯彻落实国家及福建省关于项目廉政建设的相关规定，本企业采购项目的组织单位（以下简称“甲方”）与成交单位（以下简称“乙方”），经协商一致，特签订本协议如下：
一、甲乙双方的权利与义务
（一）严格遵守党的政策方针及国家相关法律法规。
（二）严格执行合同文件约定，自觉依照合同条款履行相关职责。
（三）双方的业务活动应秉持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密及合同文件另有约定的除外），不得损害国家与集体利益，不得违反工程项目管理相关规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，切实监督并严肃查处违法违纪行为。
（五）如发现对方在业务活动中存在违反廉政规定的行为，有权利亦有义务及时予以提醒并要求纠正。
（六）如发现对方存在严重违反本合同约定义务的行为，有权利向对方上级主管部门举报，建议予以处理，并可要求告知处理结果。
二、甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索取或收受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人承担的费用。
（二）甲方工作人员不得参加由乙方组织的超标准宴请及娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排，以及出国、出境、旅游等事宜提供便利。
（四）甲方工作人员之配偶、子女不得从事与甲方项目相关的经济等活动。
三、乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送贿赂或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准的宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任
（一）如甲方及其工作人员违反本合同第一、二条规定，将依管理权限及相关规定，予以党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；若给乙方造成经济损失的，应依法予以赔偿。
（二）如乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定，将依管理权限及相关规定，予以党纪、政纪处分或组织处理；若给甲方造成经济损失的，应依法予以赔偿。
（三）双方约定：由双方或双方上级单位的纪检监察机构负责监督本合同的执行。甲方或甲方上级单位的纪检监察机构可邀约乙方或乙方上级单位纪检监察机构，对本合同履行情况进行联合检查，并可在本合同约定范围内提出裁定意见。
（四）本合同有效期自双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章之日起，至双方合同义务全部履行完毕之日止。
（五）本合同作为主合同的附件，经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章后立即生效。
（六）本合同正本一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。


（以下无正文，为合同签署页）

甲方：                        （盖章）
法定代表人/委托代理人：           （签字/签章）


乙方：                        （盖章）
法定代表人/委托代理人：           （签字/签章）
                         年   月   日
 


第四章 合同主要条款及格式
参考文本
合同编号：
 福建省政府采购合同（工程类）
编制说明

 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
 2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方： ___________
住所地： ___________
联系人： ___________
联系电话：___________
传真：___________
电子邮箱：___________

 乙方： ___________
 住所地： ___________
 联系人：___________
 联系电话：___________
 传真：___________
 电子邮箱：___________
根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：
 一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；
1.2采购文件及其附件、补充文件；
1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；
1.4其他文件或工程量清单等材料：
 二、合同标的

 三、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：
 四、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：
4.2交付地点：
4.3交付条件：
 五、合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：

 六、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
 七、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

 八、履约保证金

 九、合同有效期

 十、违约责任

 十一、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：
 十二、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：
 1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
 2、向______人民法院提起诉讼，具体如下：
 十三、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
 十四、合同条款

 十五、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.3乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
15.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
15.5本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______
15.6其他
 十六、合同附件
 十七、合同融资支付约定
17.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。
中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。





 甲方（采购人）：
 法定（授权）代表人
 纳税人识别号：
 开户银行：
 银行账号：
 乙方（中标或成交人）：
 法定（授权）代表人：
 纳税人识别号：
 开户银行：
 银行账号：
 签订地点：__________________
 签订日期：___年___月___日
 


第五章 首次响应文件格式
编制说明
1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制磋商文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。
 


 


福建省政府采购项目竞争性磋商
响应文件
（首次）





项目名称：                                  
项目编号：                                  
采购包：                                  


供应商名称：                                  
日        期：                                  
 


目 录
附件1：响应函
附件2：开标（报价）一览表（含详细报价书）
附件3：资格证明文件
附件4：磋商保证金凭证
附件5：技术和商务偏离表
附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料
附件7：供应商提交的其他资料
附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
 


附件1 磋商响应声明
致：（采购人或采购代理机构）
1.根据贵方为　　　　 　 　　　　  项目（项目编号）:　　　　 　　　　 　  的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表的供应商（供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应纸质文件正本　　套，副本　　套及电子文档　　套。
（1）响应函
（2）开标（报价）一览表（含详细报价书）
（3）资格证明文件
（4）磋商保证金凭证
（5）技术和商务偏离表
（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料
（7）供应商提交的其他资料
（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
2.据此函，我方宣布响应承诺如下：
2.1我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容， 我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。
2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求， 并在规定的期限内与采购人签订合同。
2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第4项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。 如有违反，我方将承担法律责任和后果。
2.4我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金有效期与响应文件有效期一致，我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况， 则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。磋商保证金或保函有效期与响应文件有效期保持一致。
2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。 贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。
2.7我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
2.8我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。
通信地址:　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　 传真号：　　　　　　
联系电话（固定电话和移动电话）：　　　　　　　　
供应商代表：　　（签字）　　
供应商代表电子信箱：　　　　　　　　
供应商：　　（全称并加盖公章）　　
日期：　　 年　　月　　日
 


开标（报价）一览表
项目编号：[350101]FJSXY[CS]2026004
项目名称：福州市农业农村局实验室搬迁改造项目（市农科所综合楼及附属楼修缮）
采购包：1(福州市农业农村局实验室搬迁改造项目（市农科所综合楼及附属楼修缮）)
投标人（供应商）名称：

	 序号
	 报价内容
	 计量单位
	 最高限价
	 响应报价
	 价款形式
	 项目经理
	 执业证书信息
	 施工工期
	 施工范围

	 1
	 福州市农业农村局实验室搬迁改造项目
	 项
	 10982806  元
	 {供应商响应}  元
	 总价
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}
	 {供应商响应}


合计响应报价：
备注：无
时间：     年     月     日
签章：                     


附件2-1 详细报价书
说明：
1.各供应商应根据竞争性磋商文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应采购包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。若采购产品涉及节能环保优先采购的，对节能、环境标志产品计算价格扣除，只依据电子投标文件的详细报价书、“附件7-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）”。
2.为完成相应采购包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。
 3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的磋商采购项目或者如优惠率磋商、单价磋商等特殊类型的磋商采购项目，由供应商根据磋商文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。




供应商代表：　　　　（签字）
供应商名称：　　（全称并加盖公章）　　
日期：　　年　　月　　日
 


附件3 资格证明文件
附件3-1 参加竞争性磋商的声明函（若有）
致：（采购人或采购代理机构）
1、关于贵方　　年　　月　　日项目（项目编号:                    ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。
2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：           　　 　　 　　
2.2注册地址：           　　 　　 　　 　　
2.3单位负责人姓名：  　　 　　 性别：  　　 年龄：  　　 职务：  　　 　　 。
备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。
对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。



供应商代表：　　　　 （签字）
供应商名称：　　　　 （全称并加盖公章）　　　　
日期：　　　年　　月　　日
 


附件3-2 供应商的资格声明
致：（采购人或采购代理机构）
1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求
	供应商对是否符合要求做如实声明

	（1）具有独立承担民事责任的能力
	    

	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	    

	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	    

	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	    

	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	    

	（6）法律、行政法规规定的其他条件。
	    

	磋商文件对合格供应商的一般规定
	供应商对是否违反一般规定做如实声明

	供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
	    

	为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。
	    

	列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。
	    


2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。
备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
供应商代表：　　　　 （签字）
供应商名称：　　　　 （全称并加盖公章）　　　　
日期：　　 年　　月　　日
 


附件3-3 单位负责人授权书
致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”） 授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）



单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　
供应商代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：　　　　　

授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：　　　　　　　　　　

接受授权方
供应商代表签字：　　　　　　　　　　
签署日期：　　年　　月　　日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
要求：真实、有效、清晰
※注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。。
4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件
 


附件3-4 证明材料
注：根据采购文件须知前附表1第1项号的“（2）特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的3-4-1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，供应商根据响应文件格式3-4-1、3-4-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由供应商自行负责。
附件3-4-1 福建省政府采购供应商资格承诺函
致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
供应商：名称(单位公章)
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。


附件3-4-2 证明材料
营业执照等证明文件
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意：
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。


供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


财务状况报告
致：（采购人或采购代理机构）
（ ）供应商提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）供应商提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
※注意事项：
1、请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。
2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。
3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳税收证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳税收的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法减免税收的供应商
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。
2.3若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。


供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


依法缴纳社会保障资金证明材料
致：（采购人或采购代理机构）
1、依法缴纳社会保障资金的供应商
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商
（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。


※注意
1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。
2.3若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。


供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料
声明函
致：（采购人或采购代理机构）
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。


※注意：
1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。。
2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。
3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。


供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：（采购人或采购代理机构）
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此申明。

供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 


附件3-5 信用记录查询结果
1、由磋商小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。
 2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。
 3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。
 


附件3-6联合体协议
（接受联合体的项目使用）
致：（采购人或采购代理机构）
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；
……
二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：
1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
2.成员方：
2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；
……
三、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商代表、提交电子响应文件及参加开标、磋商、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。
3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子响应文件中提交一份。
（以下无正文）
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
……
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
签署日期：　　年　　月　　日
※注意：
1、磋商文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
4、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。


附件3-7 分包意向协议（若有）
甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的供应商）
乙方（分包方）：　　　　　　　
兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：
一、分包标的
（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。
二、分包合同金额占比
分包合同价占报价总价的比例：　　　　　%
三、其他条款
分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。
	甲方：
	乙方：

	住所：
	住所：

	单位负责人或委托代理人：
	单位负责人或委托代理人：

	联系方法：
	联系方法：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	签订地点：　　　　　　　　　　
签约日期：　　年　　月　　日


※注意：
1.磋商文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。
2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。
3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。
 


附件3-8 其它资格证明文件
（若有）
说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。
2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。


供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）
日期：　　年　　月　　日
 


附件4 磋商保证金凭证
编制说明
1、在此项下提交的“磋商保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。通过福建省政府采购网政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函的，提供电子保函电子格式。
2、磋商保证金是否已提交按照磋商文件规定执行。
 


附件5-1 技术和服务要求响应表
供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶　　　　　　　　　　
	采购包
	章节条目号
	竞争性磋商文件规定的技术和服务要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    


注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。


供应商代表签字：　　　　　　　　　　
 


附件5-2        商务条件和其它事项响应表
供应商名称：（全称加盖单位公章）项目编号∶　　　　　　　　　　
	采购包
	章节条目号
	竞争性磋商文件规定的商务条件要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    

	
	    
	    
	    
	    


注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。


供应商代表签字：　　　　　　　　　　
 


附件6 相关技术、商务、服务响应承诺及资料
说明：
1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。
2.如果没有特别要求的，供应商根据磋商文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。




供应商代表　　　　　（签字）
供应商名称　　　　　（全称并加盖公章）　　　　　
日期：　　　年　　　月　　　日
 


附件7 供应商提交符合政府采购政策的证明材料
附件7-1-1 中小企业声明函（若有）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：　　　年　　　月　　　日
※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
 


 中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：　　　年　　　月　　　日

 ※注意：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

 


 附件7-1-2 残疾人福利性单位声明函（若有）
本供应商郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本供应商制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本供应商承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程
（ ）由本供应商承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；
本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商代表　　　（签字）
供应商名称　　　（全称并加盖公章）　　　
日期：　　　年　　　月　　　日


备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。
（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 


附件7-1-3 监狱企业证明材料
供应商为监狱企业，提供本单位承担的工程，并在电子响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 


 附件7-2 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
项目编号：　　　　　　　　
	
	本采购包内属于节能、环境标志产品情况

	采购包
	品目号
	产品名称
	认证种类

	*
	*-1
	
	供应商自行填写种类，并上传证明附件以便评审查看

	
	…

	
	

	备注
	


※注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。
2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表。
3.5强制类节能产品不享受价格扣除。
供应商代表：（签字）
日期：年月日


附件8 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）
说明：
1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照磋商文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。
2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性磋商文件要求提供或供应商自己认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。



供应商代表　　　（签字）
供应商名称　　　（全称并加盖公章）　　　
日期：　　　年　　　月　　　日
 

2

